Приложение №4 (лот 2)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на приобретение шлифовально-полировального станка Metapol 160Е

в комплекте с насадкой MTP-I

1. Наименование предприятия: филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Цель приобретения: Metapol 160Е в комплекте с насадкой MTP-I машина для шли­фовки и полировки металлографических образцов оснащена одним диском и имеет плавную регулировку скорости для шлифования и полировки. Станок позволяет выпол­нить весь процесс подготовки от грубого до тонкого шлифования и заканчивая полиров­кой образцов. С применением насадки MTP-I можно обрабатывать один, два или три об­разца в автоматическом режиме с регулируемой подачи эмульсии в зону контакта рабо­чего диска с образцами, что увеличивает производительность и качество обработки об­разцов для исследования металла.

3. Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочего диска станка | мм | 250 |
| Скоростью вращения диска станка | об/мин | 50-600  с плавной настройкой |
| Размеры станка (Ш х Д х В) | мм | 730 х 450 х 370 |
| Питание станка | в | 220 |
| Масса станка | кг | 35 |
| Скорость вращения держателя образцов | об/мин | 50 |
| Диаметр образцов устанавливаемых в насадке | мм | 32 и 42 |
| Количество образцов устанавливаемых в насадке | шт. | 1-3 |
| Размеры насадки (ULI х Д х В) | мм | 100X200X400 |
| Питание насадки | в | 220 |

1. Дополнительные требования:

**4. Основные технические требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочего диска станка | мм | 250 |
| Питание станка | В | 220 |
| Диаметр образцов устанавливаемых в насад­ке | мм | 32 и 42 |
| Питание насадки | В | 220 |

* 1. Насадка MTP-I должна быть установлена в шлифовально-полировальный станок Metapol 160Е.
  2. Диаметр образцов устанавливаемых в держателе насадки MTP-I: 032мм - 2шт., 042мм - 1шт.

1. Сроки поставки: до 04 июня 2018г.
2. Перечень (МТР, ЗИП оборудования):

7.1. сменные рабочие диски 0250мм - 6 шт.

1. Требование к приёмке: в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по каче­ству» от 25.04.66 года № П-7.
2. Перечень документации: техническое описание и инструкция по эксплуатации, пас­порт на поставляемое оборудование.
3. Гарантии поставщика: действительны в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания счет-фактуры.