|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Спецификация** | |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | **Полное описание** | | **Гост, ТУ** | | **Ед. изм.** | | **Кол-во** | | **Срок поставки** | |
| 1 | Круг стальной горячекатаный диаметром 60мм из стали марки 12Х18Н10Т | | ГОСТ 2590-88; ГОСТ 5949-75 | | т | | 0,05 | | Декабрь 2017 года | |
| 2 | Круг стальной горячекатаный диаметром 25мм из стали марки 12Х18Н10Т | | ГОСТ 2590-88 | | т | | 0,14 | |
| 3 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый обычной точности прокатки(В) диаметром 20мм из стали марки 12Х18Н10Т для холодной механической обработки(подгруппа б) | | ГОСТ 2590-2006 | | т | | 0,35 | |
| 4 | Лист стальной горячекатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 2х1000х2000мм из стали марки 12Х18Н10Т термически обработанный группы поверхности М4г | | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 5582-75 | | т | | 0,423 | |
| 5 | Сталь листовая нержавеющая AISI 410 3мм | |  | | т | | 1,05 | |
| 6 | Лист стальной горячекатанный толщиной 20мм из стали марки 12Х18Н10Т | | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 7350-77 | | т | | 0,3 | |
| 7 | Лист 6 12Х18Н10Т | | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 7350-77 | | т | | 0,28 | |
| 8 | Лист стальной горячекатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 8х1500х6000мм из стали марки 12Х18Н10Т термически необработанный нетравленый группы поверхности М3б | | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 7350-77 | | т | | 0,8 | |

Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).