**Техническая часть 1**

**к Документации по открытому запросу предложений № Ю540 от 02.11.2017г.**

**Лот № 1**

**Общее название продукции:** Масло турбинное ТП-22с и ТП-30для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| Масло ТП-30 | ГОСТ 9972-74 | тн | 27,79 |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 72,48 |

**Технические требования прилагаются.**

**Срок поставки:** февраль 2018 г.

**Лот № 2**

**Общее название продукции:** Масло турбинное ТП-22с для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 24,2 |

**Технические требования прилагаются.**

**Срок поставки:** до 25 декабря 2017 г.

**Лот № 3**

**Общее название продукции:** Масло турбинное ТП-22с и ТП-30 для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 74,29 |

**Технические требования прилагаются.**

**Срок поставки:** 10.01.2018г. – 31.01.2018г.

**Лот № 4**

**Общее название продукции:** Масло турбинное ТП-22с для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 78,24 |

**Технические требования прилагаются.**

**Срок поставки:** март 2018 г.

**Лот № 5**

**Общее название продукции:** Масло турбинное ТП-22с для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 18,13 |

**Технические требования прилагаются.**

**Срок поставки:** декабрь 2017 г.

**Требования к приемке масла:**

В паспорте (сертификате качества) на продукцию должно быть прописано содержание присадки АГИДОЛ-1.

Приемка масла (слив с автоцистерны или ж/д цистерны) будет производиться только после получения положительного результата анализа входного контроля (включая стабильность против окисления, антикоррозионную активность и содержания присадки АГИДОЛ-1 (ионол)) в соответствии с СТО № ПТУР-18 «Регламент по эксплуатации энергетических масел на филиалах ПАО «Юнипро». Время простоя цистерны до начала слива масла для проведения анализа - до 72 часов.

Бочки с маслом должны поставляться на паллетах и должны быть прикреплены к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой.