*Приложение №3*

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**Наименование** –Антискалант для обратноосмотических мембран тип Genesys LF.

Номенклатура 24 9000.08:00008.

**Технические характеристики:**

По физико-химическим показателям антискалант Genesys LF должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Т а б л и ц а 1 | |
| **Наименование параметра** | | **Показатель** |
| Внешний вид | | Жидкость бледно-желтого цвета |
| Плотность при 200С | | 1,32-1,34 |
| Водородный показатель (рН) | | 9,8-10,2 |

**Основные технические требования:**

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта антискаланту Genesys LF.

**Срок поставки:**

В соответствии с графиком поставки.

**Требования к приемке:**

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по своим качественным показателям, сопровождаемое одним документом о качестве.

Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;   
- наименование продукта;

- дату изготовления;

- массу нетто;

-технические характеристики: внешний вид, плотность, основное действующее вещество, основное оказываемое действие, предел дозирования.

**Требования к изготовителю (поставщику):**

Поставщик является официальным дилером компании-изготовителя Genesys LF.

**Перечень документации**:

– товарная накладная;

- счет – фактура;

**-** документ о качестве;

**-** документы подтверждающие, что поставщик является официальным дилером компании-изготовителя;

**-** программа по расчету дозы реагента на качество осветленной воды;

- санитарно - эпидемиологическое заключение;

- паспорт безопасности.

**Гарантии изготовителя**:

Изготовитель гарантирует продукт антискалант для обратноосмотических мембран тип Genesys LF- оригинальный.

**Требования к упаковке:**

Полиэтиленовые канистры по 25 кг. (18,7 л литров).

Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции при транспортировке. На каждую канистру или ярлык, прикрепляемый к канистре, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

* наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
* наименование продукта и его марку;
* массу нетто; номер партии и дату изготовления.