Приложение №3

**Технические требования**

**на поставку в 2019 г. приборного парка АХК ВХР на ПГУ.**

1. **Наименование**

Приборы по измерению «рН», «рNa», электропроводимости, «кислородомеры» КРК (концентрация растворённого кислорода) фирма ООО «ВЗОР».

1. **Технические характеристики**

 2.1. МАРК-902/1 – рН метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902.

 2.2. МАРК-409/1 – анализатор растворённого кислорода в комплекте с модулем стабилизации водного потока МС-402.

 2.3. МАРК-1002/1- анализатор натрия стационарный в комплекте с ГП-1002.

 2.4. МАРК-602/1—кондуктометр/солемер с датчиком ДП-025 С.

1. **Основные технические требования**

Соответствие приборов по измерению «рН», «рNa», электропроводимости, «кислородомеры» КРК (концентрация растворённого кислорода) фирма ООО «ВЗОР».

 НТД завода-изготовителя.

1. **Дополнительные требования:**

Своевременная поставка надлежащего качества.

При отгрузке от грузоотправителя Поставщик обязан письменно поставить в известность филиал «*Шатурская ГРЭС*» с предоставлением копии транспортной накладной.

Проведение первичной заводской поверки.

1. **Сроки поставки**

07.10-06.11. 2019 года.

1. **Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)**

 МАРК-902/1 – 5 шт в комплекте.

 МАРК-409/1 – 2 шт в комплекте.

 МАРК-1002/1- 6 шт в комплекте.

 МАРК-602/1— 14 шт в комплекте.

1. **Требования к приемке**

Приемка оборудования должна производиться в соответствии с НТД завода-изготовителя.

1. **Требования к изготовителю (поставщику):**

Преимущественное право на поставку имеет производитель продукции и официальные дилеры заводов-изготовителей.

1. **Перечень документации:**

Наличие у приборов паспортов с отметкой о поверке, руководства по эксплуатации и монтажу приборов и датчиков. Наличие сертификата соответствия утвержденного типа (внесение в Госреестр).

1. **Гарантии изготовителя (поставщика):**

Срок гарантии не менее 48 месяцев с момента поставки продукции Заказчику.

В течение гарантированного срока предприятие-изготовитель безвозмездно производит ремонт приборов или их замену.

Замена должна производиться в течение месяца со дня получения уведомления.

1. **Требования к упаковке**

Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.

СОГЛАСОВАНО:

**Филиал *«Шатурская ГРЭС»* ПАО «Юнипро»**