**Блок искрового розжига БИР-6**

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок искрового розжига предназначен для розжига запально -сигнализирующих устройств ЗСУ-П-60, ЗСУ-ПИ-45, ЗСУ-ПИ-60, ЗЗУ всех типов, газовых горелок мощностью не более 110 кВт, а также для использования в качестве независимого источника. Устанавливается непосредственно на корпус запальника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания  | ~220 В, 50 (60) Гц, 20 ВА или =24 В  |
| Потребляемая мощность, не более  | 20 Вт |
| Энергия искры при зазоре 5 мм между электродами разрядника, не менее  | 0,08 Дж  |
| Продолжительность одного включения при розжиге, не более  | 60 с  |
| Допустимая температура окружающей среды  | + 50 С  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80  | IР 54  |
| Габариты  | D50х200 мм  |
| Присоединительный размер по наконечнику  | D4  |
| Минимальный ресурс  | 10000 включений  |
| Масса, не более  | 0,5 кг  |