
**Блок искрового розжига БИР-6**

НАЗНАЧЕНИЕ  
  
Блок искрового розжига предназначен для розжига запально -сигнализирующих устройств ЗСУ-П-60, ЗСУ-ПИ-45, ЗСУ-ПИ-60, ЗЗУ всех типов, газовых горелок мощностью не более 110 кВт, а также для использования в качестве независимого источника. Устанавливается непосредственно на корпус запальника.  
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания | ~220 В, 50 (60) Гц, 20 ВА или =24 В |
| Потребляемая мощность, не более | 20 Вт |
| Энергия искры при зазоре 5 мм между электродами разрядника, не менее | 0,08 Дж |
| Продолжительность одного включения при розжиге, не более | 60 с |
| Допустимая температура окружающей среды | + 50 С |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IР 54 |
| Габариты | D50х200 мм |
| Присоединительный размер по наконечнику | D4 |
| Минимальный ресурс | 10000 включений |
| Масса, не более | 0,5 кг |