|  |  |
| --- | --- |
| **Гидротолкатель ТЭ-50М** | **Величина** |
| [ТЭ-50М](http://www.ivalur.ru/catalog/hydro/te-50) |  |
|    Среднее усилие подъема, Н | 500 |  |
|    Развиваемое усилие подъема, Н | 620 |  |
|    Ход штока, мм | 65 |  |
|    Время подъема штока в нагретом состоянии при температуре окружающей среды 40°С, не более | 0,66 |  |
|    Время обратного хода штока в нагретом состоянии при температуре окружающей среды 40°С, не более | 0,57 |  |
| **Двигатель:** |
|    Тип | АДГМ |  |
|    Номинальная мощность, кВт | 0,25 |  |
|    Номинальное напряжение, В | 380 |  |
|    Номинальный ток двигателя при номинальных климатических условиях, А, не более | 0,7 |  |
|    Частота тока, Гц | 50 |  |
|    Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин | 3000 |  |
|    Масса рабочей жидкости в толкателе, кг | 2,7 |  |
|    Масса толкателя, кг, не более | 20 |  |