|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Гидротолкатель ТЭ-50М** | **Величина** | |
| [ТЭ-50М](http://www.ivalur.ru/catalog/hydro/te-50) |  |
| Среднее усилие подъема, Н | 500 |  |
| Развиваемое усилие подъема, Н | 620 |  |
| Ход штока, мм | 65 |  |
| Время подъема штока в нагретом состоянии при температуре окружающей среды 40°С, не более | 0,66 |  |
| Время обратного хода штока в нагретом состоянии при температуре окружающей среды 40°С, не более | 0,57 |  |
| **Двигатель:** | | |
| Тип | АДГМ |  |
| Номинальная мощность, кВт | 0,25 |  |
| Номинальное напряжение, В | 380 |  |
| Номинальный ток двигателя при номинальных климатических условиях, А, не более | 0,7 |  |
| Частота тока, Гц | 50 |  |
| Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин | 3000 |  |
| Масса рабочей жидкости в толкателе, кг | 2,7 |  |
| Масса толкателя, кг, не более | 20 |  |