**Техническое требование  
на поставку каменного угля.**

1. **Наименование объекта.**

Филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО «Э.ОН Россия»

1. **Станция назначения.**

Ж.д. станция Яйва Свердловской ж.д., код 768902, филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», код 9539-54 с подачей на подъездной путь Яйвинской ГРЭС.

1. **Вид услуг.**

Поставка твёрдого топлива: каменного угля

1. **Характеристики и физические объемы поставки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры угля | Единица измерения | Количество |
| Кузнецкий, Хакасский уголь марки Д, ДГ, Г,  фракционный состав 0-300 мм,  низшая теплота сгорания Q н.р. не ниже 4900 ккал/кг,  выход летучих не ниже 38 %,  влажность Wp не более 15 %,  зольность Ар не более 18 %,  предельное содержание серы S, не более 0,8 %,  температура деформации золы Т1 не ниже 1200 0С,  предельное содержание СаО в золе не более 5,0% | тыс. тонн | 50\* |

\* - Заказчик оставляет за собой право в течение периода поставки, в случае изменения топливного режима, дополнительно получить или отказаться от объёмов угля до 8 тыс.тонн.

1. **Условия поставки.**
   1. Поставка осуществляется на условиях франко-вагон – станция назначения. Поставка осуществляется на основании разнарядки получателя, равномерно в течение периода поставки, не более 1000 тн/сут. На каждую отгруженную партию угля вместе с ж.д. квитанцией предоставляется сертификат качества и счет-фактура. Отгрузка угля производится насыпью в исправные полувагоны с открывающимися нижними люками.
   2. Возврат порожних полувагонов оформляет собственник полувагонов.
2. **Сроки поставки**.

Начало поставки 01.09.2012 г.

Окончание поставки 20.10.2012 г.

7. . **Перечень документации**

- сертификаты качества на поставленную продукцию;

- накладные на поставленную продукцию с указанием качественных показателей;

- счет-фактуры с приложением удостоверений качества поставленной продукции.