*Приложение №3*

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

 **Наименование** –гидразин – гидрат технический.

**Технические характеристики:**

|  |
| --- |
| По физико-химическим показателям гидразин гидрат должен соответствовать нормам, указанным в таблице1. Т а б л и ц а 1 |
| **Наименование показателя** | **Норма**  |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля гидразина, N2Н4, % | 64-67 |
| Массовая доля аммиака, %, не более | 0,06 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,002 |

**Основные технические требования:**

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта ГОСТ 19503-88. ОКП 21 3331 0100

**Срок поставки:** В соответствии с графиком поставки.

**Требования к приемке:**

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве.

Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

**Документ о качестве должен содержать:**
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование продукта; номер партии и дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта ГОСТ 19503-88;
- массу нетто;

- массовую долю гидразина, массовую долю аммиака, массовую долю остатка после прокаливания;
- результаты проведенных анализов и подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ 19503-88.

**Перечень документации:**

* товарная накладная; счет – фактура;
* документ о качестве;
* паспорт безопасности вещества;
* санитарно-эпидемилогическое заключение;
* Сертификат соответствия ГОСТ 19503-88.

**Гарантии изготовителя**:

Изготовитель гарантирует соответствие продукта ГОСТ 19503-88.

**Требования к упаковке:**

Бочки из коррозионностойкой стали по ГОСТ 26155-84, бочки из нержавеющей стали для жидких химических продуктов Х18Н9Т или Х18Н10Т вместимостью 250 дм3.

К каждой бочке должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием (на русском языке):

* наименование предприятия-изготовителя и его товарный знака;
* наименования продукции; массы нетто и брутто;
* номера партии и даты изготовления.

Допускается наносить маркировку непосредственно на обечайке каждой бочки краской по трафарету.