|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Полное описание** | **Гост, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Коробка КЗНС-16 | Коробка соединительная КЗНС-16 с наборными зажимами для присоединения жил проводов и кабелей сечением 1,5-6мм2 номинальное напряжение 660/440В номинальный ток 16А количество клеммных зажимов 16 степень защиты IP65 | ТУ 34-43-10952-85 | шт | 15 |
| 2 | Прожектор ПЗМ-35 IP23 УХЛ1 | Прожектор заливающего света под лампу накаливания ПЗМ-35 500Вт цоколь E40 с металлическим отражателем диаметром 35мм степени защиты IP23 климатического исполнения УХЛ1 | ГОСТ 6047-90 | шт | 20 |
| 3 | Светильник АТР-6032 Актаком | Светильник бестеневой люминесцентный настольный АТР-6032 Актаком с кольцевой лампой дневного света 22Вт увеличивающей линзой 3D диаметром 115мм с пантографическим механизмом на подставке | НД Производителя | шт | 4 |
| 4 | Светильник Алтай-С70 IP64 | Светильник светодиодный Алтай-С70 степень защиты IP64 ламп 1 мощность ламп 76Вт | НД Производителя | шт | 35 |
| 5 | Светильник СДБ12Х-1600М-С-65 Астарта | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-С-65 Астарта мощность ламп 15Вт количество ламп 1 способ установки на стену или потолок для подъездов и наружного освещения степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 30 |
| 6 | Светильник ИКПО9У-50-004 | Светильник станочный ИКПО9У-50-004 для наружного освещения | НД Производителя | шт | 6 |
| 7 | Светильник СДБ12Х-1600М-П-54(AC/DC) Астарта | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-П-54 Астарта напряжение 220В переменного и постоянного тока для подъездов и наружного освещения количество ламп 1 мощность ламп 15Вт способ установки подвесное на крюк или трубу степень защиты IP54 | НД Производителя | шт | 80 |
| 8 | Светильник СДП39 | Светильник светодиодный СДП39 для промышленных помещений одвесной на трос или на крюк мощность ламп 37Вт количество ламп 56 светодиодов степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 30 |
| 9 | Розетка РА16-833 | Розетка штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-833 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 20 |
| 10 | Розетка РА10-631 | Розетка штепсельная одноместная открытой установки с заземляющим контактом белая РА10-631 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД Производителя | шт | 20 |
| 11 | Розетка РА16-133-б | Розетка штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом Wessen серии Хит РА16-133-б на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 20 |
| 12 | Розетка РС16-635 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-635 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 20 |
| 13 | Вилка электр.с/з бел.с ушком 16А А112 | Вилка электр.с/з бел.с ушком 16А А112 | НД Производителя | шт | 100 |
| 14 | Патрон Е27 УК-02 | Патрон подвесной керамический белый Е27 УК-02 4А 250В тип крепления крюк | НД Производителя | шт | 20 |
| 15 | Патрон Е40 Д-013 | Патрон подвесной керамический белый Е40 Д-013 16А 415В | НД Производителя | шт | 20 |
| 16 | Патрон Е27 ЦКБ-06 | Патрон подвесной керамический Е27 ЦКБ-06 4А 250В | НД Производителя | шт | 150 |
| 17 | Патрон фарфоровый Е-40 | Патрон фарфоровый Е-40 | НД Производителя | шт | 40 |

**Спецификация №2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник РВО-220УХЛ4 | Светильник под лампу накаливания переносной ручной преимущественно отраженного света открытый РВО-220 60Вт 220В цоколь E27 длиной провода 12м степени защиты IP20 климатического исполнения УХЛ4 | НД производителя | шт | 10 |
| 2 | Удлинитель УКз16 -003 TDM | Удлинитель УКз16 -003 TDM металическая катушка А3 3 места IP44 40м КГ 3х1,5 | НД производителя | шт | 2 |

**Срок поставки: февраль 2018 года**

**1.** Продукция должна поставляться на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллету пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.

**2.** Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).