**Приложение № 3**

к уведомлению о проведении открытого запроса предложений

№ 5200598/5200599 от «07» февраля 2020 года на определение

лучших условий поставки осветительного оборудования

**Спецификация на осветительное оборудование**

**для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»**

1. **Спецификация осветительное оборудование\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования\*** | **Полное описание** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Светильник Econex Loft 24 Prism IP54 5000K | Светильник светодиодный Econex Loft 24 Prism IP54 5000K | шт | 60 |
| 2 | Светильник светодиодный 30W/218-240V 3800-5000Лм 2700-6500К IP65-68 (900-1200)х(80-120)х(60-120)мм | Светильник светодиодный промышленный подвесной; тип корпуса: металлический; мощность ламп: 30Вт; напряжение: 218-240В; размеры (ДхШхВ): (900-1200)х(80-120)х(60-120)мм; световой поток: 3800-5000Лм; цветовая температура: 2700-6500К; степень защиты - IP65-68; способ установки: подвесной; тип источника света(лампы): светодиод | шт | 600 |
| 3 | Светильник НСП 41-200-003 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 41-200-003 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла с решеткой степени защиты IP52 | шт | 13 |
| 4 | Светильник ПВЛМ П 2х40-002 | Светильник пылевлагозащищенный люминесцентный потолочный для промышленных и производственных зданий ПВЛМ П 2х40-002 под лампы T12 40Вт 220В 50Гц цоколь G13 открытй степени защиты IP65 климатического исполнения У2 базового исполнения с электромагнинтым ПРА | шт | 36 |

**\* - или аналоги**

**2. Основные технические требования.**

- светильники должны быть произведены в заводских условиях и являться устройством заводской готовности;

- светильники должны сопровождаться Паспортами качества и необходимыми сертификатами;

- светильник должен быть изготовлен по ГОСТу или ТУ;

- гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет.

**3. Требования к поставщику.**

В приоритетном порядке будут рассматриваться предложения Производителей/Официальных представителей изготовителей продукции.

Поставщик (не производитель продукции) обязан иметь сертификат дилера/дистрибьютора/ официального партнёра предприятия-изготовителя, либо гарантийное письмо предприятия-изготовителя, либо действующий договор с предприятием-изготовителем продукции, - прикладывается к предложению Поставщика.

Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки. Поставщик должен иметь опыт поставки аналогичной продукции не менее 3 лет

**4. Перечень документации.**

- сертификаты соответствия на поставляемую продукцию;

- сертификаты качества на поставляемую продукцию;

- свидетельства о приемке ОТК;

- паспорт, гарантийный талон;

- прочая необходимая сопроводительная документация.