**Приложение №2**

**Техническая часть по ОЗП 1366 от 11.03.20 г.**

СИЗ (приспособления для высотных работ)

**для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»**

**Срок поставки: с 01.06.20-31.07.20г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код НЕ** | **Наименование НЕ** | **Полное описание** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед.изм.** | **Кол-во, ед** |
| 1 | 52 2000.01:00071 | Привязь SKYVER 5(SKV103) | Привязь страховочная SKYVER 5(SKV103) | НД Производителя | шт | 17 |
| 2 | 52 2000.01:00091 | Привязь ST6(STH106) | Привязь страховочная ST6(STH106) | ГОСТ ЕН361-2008 | шт | 26 |
| 3 | 52 2000.01:00112 | Карабин AZ011 SZA011 Safe-Tec | Карабинстраховочный овальный AZ011 SZA011 Safe-Tec для защиты при работе на высоте материал сталь 108х60 раскрытие 18мм | ГОСТ Р ЕН 362-2008 | шт | 30 |
| 4 | 52 2000.01:00126 | Строп огнеупорный с амортизатором | Строп огнеупорный с амортизатором для фиксации рабочего положения на высоте при проведении электрогазосварочных и других работ связанных с огнем | ГОСТ Р ЕН 355-2008;ГОСТ Р ЕН 358-2008 | шт | 35 |
| 5 | 52 2000.01:00127 | Строп огнеупорный без амортизатора | Строп огнеупорный без амортизатора с функцией регулирования длины оснащенный карабинами для фиксации рабочего положения на высоте при работах связанных с огнем сварка резка металла и т.п. | ГОСТ Р ЕН 358-2008 | шт | 37 |
| 6 | 52 2000.01:00133 | Привязь Высота 042К р.1 | Привязь огнеупорная Высота 042К размер 1 | ГОСТ ЕН 361-2008 | шт | 30 |
| 7 | 52 2000.01:00134 | Привязь Высота 042К р.2 | Привязь огнеупорная Высота 042К размер 2 | ГОСТ ЕН 361-2008 | шт | 23 |
| 8 | 52 2000.01:00139 | Строп ABS212 | Строп двуплечный ABS212 из плетеного полиамидного шнура с индикатором изнашивания тип карабинов AZ002 раскрытие 18мм AZ022 раскрытие 50мм масса 1,85кг длина стропа 2м | ГОСТ Р ЕН 362-2008 | шт | 50 |
| 9 | 52 2147.01:00004 | Устройство Camp COBRA 2 2074 | Устройство блокирующее инерционное Camp COBRA 2 2074 | НД Произвадителя | шт | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед |
| 1 | 52 2000.02:00023 | Строп с амортизатором огнеупорный ALN101FR | Строп с амортизатором огнеупорный ALN101FR - компонент страховочной системы при проведении огневых и сварочных работ; комплектуется карабинами с раскрытием 18 мм;Строп выдерживает однократное воздействие открытого пламени в течение 15 секунд и воздействие раскаленного до 450 °C металла; не поддерживает остаточное горение;Температура эксплуатации: от –60 до +50 °С; материал: полиамид; арамидные волокна; карабины – гальванизированная сталь; длина: 2 м;масса: 0,85 кг | ГОСТ Р ЕН 355-2008; ГОСТ Р ЕН 354-2010 | шт | 30 |
| 2 | 52 2000.02:00024 | Строп огнеупорный для удерживания LN101FR | Строп огнеупорный для удерживания LN101FR - для работы в системе удержания; регулируемый;комплектуется карабинами с раскрытием 18 мм; строп выдерживает однократное воздействие открытого пламени в течение 15 секунд и воздействие раскаленного до 450°С металла; Не поддерживает остаточное горение; Не предназначен для остановки падения; температура экспл: от –60 до +50 °С; материал: полиамид; арамидные волокна; карабины – гальванизированная сталь; длина: 2 м;масса: 0,71 кг | ГОСТ Р ЕН 358-2008 | шт | 30 |