|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ** |
| **на поставку оборудования Cisco** |
| **1. Наименование предприятия.** |
| Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", 662313, Красноярский край, Шарыповский район, с.Холмогорское, промбаза «Энергетиков», д.1/15 |
| **2. Цель поставки** |
| Замена устаревшего оборудования и создание резерва |
| **3. Требование к поставщику.** |
| Наличие партнерского статуса производителя оборудования. Желательно Cisco Premier Certified Partner |
| **4. Технические характеристики.** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Коммутатор Cisco WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base | 1 |
| 2 | Коммутатор Cisco WS-C2960CG-8TC-L Catalyst 2960-CG, LAN Base | 5 |
| 3 | Коммутатор NIS-3500-3408PGE 10 портов Ethernet 10/100/1000Base-T | 3 |
| 4 | * Трансивер Cisco GLC-TE(скорость передачи данных: 1Gbps

разъемы для витопарного кабеля: RJ45) | 6 |
| 5 | Трансивер Cisco GLC-LH-SMD (1000Base-LX/LH, разъем duplex LC, рабочая длина волны TX/RX 1310нм, одномодовое оптоволокно (SMF), дальность до 10км, система цифрового мониторинга (DOM, DDMI)) | 6 |

 |
|  |
| **5. Основные технические требования.** |
| 5.1. Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, изготовленным промышленным способом и протестированным на заводах Производителя. Дата выпуска (анонса Производителем) оборудования не должна превышать 2 (двух) лет с момента заключения договора.  |
| 5.2. Своевременная поставка. |
| **6. Сроки поставки.** |
| май 2021 года |
| **7. Гарантии** |
| Гарантийный срок поставщика не менее 12 месяцев с момента поставки. |
|  |
|  |