**Приложение № 2**

к уведомлению о проведении открытого запроса предложений

№ 2643219 от «19» апреля 2021 года на определение лучших условий

поставки светодиодных светильников для сети потолочного освещения для филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро"

**Спецификация на светильники для** **филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код НЕ** | **Наименование НЕ** | **Полное описание** | **Марка, типоразмер и т.п.** | **Гост, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 34 6100.04:00716 | Светильник светодиодный потолочный ITL-LED-HB004 250 W | Светильник светодиодный потолочный ITL-LED-HB004 250 W, Описание - Промышленный светодиодный светильник ITL-LED-HB004 250 W. Температура эксплуатации от -50°C до +80°C. Крепление на крюк, трос, трубу. | ITL-LED-HB004 | НД Производителя | шт. | 20 | до 05.07.2021 |
| 2 | 34 6100.04:00625 | Светильник LAD LED R500-3-60-4-230L | Светильник LAD LED R500-3-60-4-230L УХЛ1; 66 диодов; Размеры 430\*258\*231мм; Вес 5,25кг; Световой поток источника света 32 430Лм; Световой поток светильника 22 793Лм; Угол излучения 60°; Тип крепления П-образная лира; Энергопотребление не более 230Вт; Цветовая температура 4000~5000К; Напряжение питания AC 85-285В; Напряжение питания DC 100-305В; Влаго- и пылезащита IP67; Предельные рабочие температуры от –70°С до +70°С; Класс защиты от поражения электрическим током II | LAD LED R500-3-60-4-230L | НД Производителя | шт. | 20 | до 05.07.2021 |
| 3 | 34 6100.04:00709 | Светильник LV-PRO FENIX x96 НЕ | Светильник LV-PRO FENIX x96 НЕ, Описание - светодиодный, световой поток 30888 Лм, мощность 216Вт, цветовая температура 5000К, температура эксплуатации -40… +80 КСС - К30, размер (ДхШхВ) 439х403х305мм. | LV-PRO FENIX x96 НЕ | НД Производителя | шт. | 20 | до 05.07.2021 |

**\* - или аналоги согласно техническим требованиям**