Изменения в приложениях № 3,4 к ТЗ

«Ремонт помещений неоперативной части блоков 1-2 в ГК»

***Приложение №3 к ТЗ «Локальный сметный расчёт»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **строки в плановой смете** | **Расценка в плановой смете** | **Расценка в изменённой смете** |
| **1** | ФЕРр63-10-1 «Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок – 576 м2 | ФЕРр63-10-1 «Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок – 360 м2 |
| **2** | ФЕРр63-15-1 «Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых» - 288 м2 | Исключена |
| **3** | ФЕРр57-2-3 «Разборка покрытий полов: из керамических плиток» - 288 м2 | Без изменений |
| **4** | ФЕР11-01-027-06 «Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных» - 288 м2 | ФЕР11-01-027-06 «Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных» - 363,5 м2 |
| **5** | ФЕР15-01-047-17 «Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления» - 288 м2 | Исключена |
| **6** | ФССЦ-09.2.02.01-0001 «Комплект деталей подвески потолков» - 288 м2 | Исключена |
| **7** | ФЕР15-01-050-01 «Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке» - 576 м2 | Исключена |
| **8** | ФССЦ-11.2.04.05-0001 «Рейки деревянные, сечение 8х18 мм» - 0,1728 м3 | Исключена |
| **9** | ФССЦ-11.2.09.07-0001 «Плиты древесностружечные МДФ мебельные толщина 18 мм» - 584,1 м2 | Исключена |
| **10** | ФЕРр69-15-1 «Затаривание строительного мусора в мешки» - 16 т | ФЕРр69-15-1 «Затаривание строительного мусора в мешки» - 10 т |
| **11** | ФССЦпг-01-01-01-021 «Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах» - 16 т | ФССЦпг-01-01-01-021 «Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах» - 10 т |
| **12** | ФССЦпг-03-21-01-005 «Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км» - 16 т | ФССЦпг-03-21-01-005 «Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км» - 10 т |
| **--** | Отсутствует | ФЕРр61-4-7 «Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм» - 5 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФЕРр53-21-15 «Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу» - 20м |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-04.3.02.09-0707 «Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой"» - 0,004 т |
| **--** | Отсутствует | ФЕРр62-17-1 «Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%» - 576 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-14.3.02.01-0208 «Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый» - 0,36288 т |
| **--** | Отсутствует | ФЕР08-07-002-01 «Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м» - 288 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФЕРр53-21-40 «Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся» - 72 м |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-14.5.01.01-0020 «Герметик акриловый: ТСК АКРИПЛАСТ, белый» - 74,16 кг |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-14.5.01.10-0003 «Пена монтажная» - 15 л |
| **--** | Отсутствует | ФЕР15-04-006-03 «Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен» - 216 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-14.3.01.02-0102 «Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"» - 0,022 т |
| **--** | Отсутствует | ФЕРр61-10-1 «Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм» - 216 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-04.3.02.09-0707 «Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой"» - 0,389 т |
| **--** | Отсутствует | ФЕРр62-26-4 «Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов» - 216 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-14.3.02.01-0208 «Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый» - 0,116 т |
| **--** | Отсутствует | ФЕР09-04-006-02 «Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м» - 432 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-07.2.06.03-0156 «Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 арочный» - 550 м |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-07.2.06.04-0074 «Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,7 мм (евро М80)» - 925 шт |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-01.7.15.07-0152 «Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм» - 1850 шт |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-01.7.15.14-0042 «Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм» - 3700 шт |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-08.3.09.01-0081 «Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4» - 475 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФЕР08-07-001-02 «Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ» - 72 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФЕРр57-10-2 «Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2» - 20 мест |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-04.3.01.09-0017 «Раствор готовый кладочный, цементный, М250» - 0,142 м3 |
| **--** | Отсутствует | ФЕР11-01-015-01 «Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм» - 10 м 2 |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-04.1.02.05-0007 «Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)» - 0,306 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФЕР11-01-015-02 «Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01» - 10 м2 |
| **--** | Отсутствует | ФССЦ-04.1.02.05-0007 «Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)» – 0,102 м3 |

***Приложение №4 к ТЗ «Перечень МТР, предоставляемых Подрядчиком»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **строки в плановом Перечне** | **МТР в плановом Перечне** | **МТР в изменённом Перечне** |
| **1** | Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм – 302,4 м2 | Исключена |
| **2** | Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм – 0,02448 т | Исключена |
| **3** | Гвозди строительные – 0, 0006336 т | Исключена |
| **4** | Шурупы с потайной головкой черные размером 5,0х70 мм – 0, 009504 т | Исключена |
| **5** | Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм – 0,0005184 т | Исключена |
| **6** | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 – 2,88 м2 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 – 9,216 м2 |
| **7** | Мешки полипропиленовые (50 кг) – 320 шт | Мешки полипропиленовые (50 кг) –200 шт |
| **8** | Ветошь – 2,9376 кг | Исключена |
| **9** | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) – 0,144 т | Исключена |
| **10** | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная – 293,76 м2 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная – 370,77 м2 |
| **11** | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV – 0,0288 м3 | Исключена |
| **12** | Раскладки вертикальные из ПВХ, все размеры – 232,704 м | Исключена |
| **13** | Раскладки горизонтальные из ПВХ, все размеры – 508,0896 м | Исключена |
| **14** | Клей ПВА – 2,0736 кг | Исключена |
| **15** | Клей плиточный – 1296 кг | Клей плиточный – 1235,75 кг |
| **16** | Паста антисептическая – 0,0187776 т | Исключена |
| **17** | Комплект деталей подвески потолков – 288 м2 | Исключена |
| **18** | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм – 0,1728 м3 | Исключена |
| **19** | Плиты древесностружечные МДФ мебельные толщина 18 мм – 584,1 м2 | Исключена |
| **--** | Отсутствует | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм – 74,16 м |
| **--** | Отсутствует | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород - 0,02952 м3 |
| **--** | Отсутствует | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные – 0,10872 т |
| **--** | Отсутствует | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) – 0,004 т |
| **--** | Отсутствует | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 – 0,3465 м3 |
| **--** | Отсутствует | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) – 0,18175 т |
| **--** | Отсутствует | Щиты настила, все толщины – 18,288 м2 |
| **--** | Отсутствует | Клей малярный жидкий – 8,2368 кг |
| **--** | Отсутствует | Уайт-спирит – 3,456 кг |
| **--** | Отсутствует | Шпатлевка клеевая 0,03168 т |
| **--** | Отсутствует | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм – 1850 шт |
| **--** | Отсутствует | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм – 3700 шт |
| **--** | Отсутствует | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) – 0,408 м3 |
| **--** | Отсутствует | Раствор готовый кладочный, цементный, М250 0,142 м3 |
| **--** | Отсутствует | Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой" 0,393 т |
| **--** | Отсутствует | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 арочный – 550 м |
| **--** | Отсутствует | Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,7 мм (евро М80) – 925 шт |
| **--** | Отсутствует | Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4 – 475 м2 |
| **--** | Отсутствует | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" 0,022 т |
| **--** | Отсутствует | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый – 0,47888 т |
| **--** | Отсутствует | Герметик акриловый: ТСК АКРИПЛАСТ, белый – 74,16 кг |
| **--** | Отсутствует | Пена монтажная – 15 л |