**Техническое задание**

**на поставку угля**

**на филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»**

1. Месторасположение предприятия:

Московская обл., г. Шатура, Черноозерский пр-д, д.5

1. Основание для заключения договора на поставку:

Протокол по выбору победителя.

1. Объем работ:

поставка угля:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры угля | Ед. изм. | Кол-во |
| Уголь каменный марки ДМС, ДОМСШфракционный состав: отсев (0-50мм);низшая теплота сгорания рабочего состояния (среднее): Qir = 4300-5400 ккал/кг,выход летучих веществ: 41%влажность: предельная 21,5%, средняя 19,7%;зольность: предельная 18%, средняя 16%;содержание серы: предельная 0,6%, средняя 0,3%. | тыс. тн | 40(+/- 5 в опционе Покупателя) |

Примечание:

Поставщик обязан:

А. Иметь договорные отношения с ж/д перевозчиками, обеспечивающие возможность планового выделения подвижного состава для поставки угля;

Б. Иметь опыт работы с поставками угля не менее 3 лет;

В. Иметь портфель договоров на поставку угля в количестве не менее 300 тыс. тонн;

Г. Иметь сертификаты качества на каждую партию поступающего угля одной из следующих независимых лабораторий: ЗАО «Инспекторат Р», ЗАО «СЖС Восток Лимитед», ООО «Инколаб Сервисез», представительство «Alfred Knight Eastern Europe».

1. Срок поставки:

май-июль 2013 года.

1. Реквизиты получателя:

Грузополучатель: Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» ОКПО 00102930, ИНН 8602067092, КПП 504902001 ж/д код 9538. Адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5, ст. Кривандино Моск. ж.д. – код станции 232304 с подачей на ветку Шатурской ГРЭС.

6. Условия поставки:

Поставка осуществляется на условиях франко-вагон – станция назначения. Поставка осуществляется на основании разнарядки получателя, равномерно в течение периода поставки, не более 10 вагонов в сутки, в исправных полувагонах с открывающимися нижними люками. На каждую отгруженную партию угля вместе с ж.д. квитанцией предоставляется сертификат качества и счет-фактура.