                                                                                          Приложение №1


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию производственных
зданий и сооружений филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование  места производства работ:
г. Шатура, территория филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: здание главного корпуса; здание масломазутной насосной №1 (здание маслоаппаратной); здание циркуляционной насосной станции № 2 (III очереди); здание береговой насосной станции № 1; здание компрессорной;  здание мазутной насосной №2;  здание мазутонасосной №3;  здание газорегулирующего пункта (ГРП);  здание водогрейной котельной; здание золоуловителей с открытой установкой дымососов; здание воздухоподогревателей; здание совмещённой насосной станции дренажа и обмывочных вод; здание багерной насосной станции; здание ХВО 3-ей очереди; фундамент турбоагрегата ст.№ 1; фундамент турбоагрегата ст.№ 5; фундамент эстакады ВПУ-ХВО.

3. Основание для производства работ:
-     производственная программа филиала  «Шатурская ГРЭС» на 2014 год (эксплуатационные расходы производственного назначения);
-  п.8, СО-СОТТА-19 "Об организации систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений  и территорий филиалов ОАО  "Э.ОН Россия";
 -    ст.9, № 116-ФЗ от 20.06.1997 г.  Федеральный закон; 
 - п.п. 1.5.2, 2.2.1, 2.2.3 (СО 153-34.20.501-2003) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; 
 -    №128-рп/П от 03.09.2014 г. предписание Ростехнадзора;
 -  ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния";
-  Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой  фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003).

4.  Цель проведения работ:
1. Работа в составе комиссии совместно с представителем Ростехнадзора для оценки технического состояния ПЗиС, своевременного выявления аварийно-опасных дефектов и повреждений, принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации, определения мер по приведения ПЗиС в работоспособное состояние.
2. Оценка осадок фундаментов производственных зданий и сооружений на филиале Шатурской ГРЭС.

[bookmark: _Toc173903862]5. Содержание работ: 
1 этап.
1. Наружный и внутренний визуальный осмотр ПЗиС; 
2. Проверка технической документации; 
3. Проверка проведения испытаний и состояния систем жизнеобеспечения ПЗиС на соответствие условиям безопасной эксплуатации ПЗиС (гидравлические испытания, состояние контуров заземления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования).

2 этап
1.  Визуальный (при необходимости инструментальный) осмотр несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов ПЗиС, в соответствие с «Перечнем основных ПЗиС филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», строительные конструкции которых, подлежат техосвидетельствованию с привлечением спецорганизации» (приведены в нижерасположенной таблице). 
2. Проверка выполнения предписаний, выданных государственными надзорными органами, СОТТА ИА ОАО «Э.ОН Россия» и ООТиПК филиала.
3. Проверка выполнения мероприятий, разработанных специализированными организациями при обследовании (экспертизе промышленной безопасности).
4. Проверка мероприятий, намеченных после расследования несчастных случаев.
5.  Проверка мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании.

	№ п/п
	Наименование зданий и сооружений
	Год ввода в эксплуатацию (срок эксплуатации)
	Строительные конструкции зданий и сооружений

	Наименование опасного
 Производственного
 объекта, в состав
 которого входит
 ПЗиС

	1
	Здание главного корпуса
	1972 (42 год)
	1. Фундаменты
2. Колонны каркаса
3. Стропильные фермы
4. Плиты покрытия
5. Конструкции перекрытий
6. Стеновое ограждение
7. Кровля
8. Подкрановые пути
	Площадка главного
 корпуса ГРЭС филиала
 "Шатурская 
ГРЭС" ОАО
 "Э.ОН Россия"

	2
	Здание компрессорной
	1975 (39 лет)
	1. Фундамент                                                             2. Колонны                                                         3. Стропильные балки                                                  4. Плиты покрытия                                                                    5. Стеновое ограждение                                                      6. Перегородки                                         7. Кровля. 
8. Подкрановые пути
	Площадка подсобного
 хозяйства ГРЭС 
 филиала "Шатурская
 ГРЭС" ОАО 
"Э.ОН Россия"

	3
	Здание химводоочистки (ХВО) III-й очереди
	1982 (32 год)
	1. Фундамент                           
2. Колонны                                 
3. Ригели                               
 4. Плиты перекрытия и покрытия                                            5. Стеновое ограждение                                    6. Перегородки                                7. Кровля.
8. Подкрановые пути
	Площадка подсобного
 хозяйства ГРЭС 
 филиала "Шатурская
 ГРЭС" ОАО 
"Э.ОН Россия "

	4
	Здание масломазутной насосной №1 (здание маслоаппарат-ной)
	1972 (42 год)
	1. Фундамент                                         2. Колонны.                                           3. Перекрытие                                  4. Стропильные балки                                   5. Плиты покрытия                         6. Стеновое ограждение                           7. Перегородки                                  8. Кровля
9. Подкрановые пути
	Топливное хозяйство
 филиала "Шатурская
 ГРЭС" ОАО
 "Э.ОН Россия"

	5
	Здание мазутонасосной №2
	1978 (36 лет)
	1. Фундамент                                         2. Колонны.                                           3. Перекрытие                                  4. Стропильные балки                                   5. Плиты покрытия                         6. Стеновое ограждение                           7. Перегородки                                  8. Кровля
9. Подкрановые пути
	Топливное хозяйство
 филиала "Шатурская
 ГРЭС" ОАО
 "Э.ОН Россия"

	6
	Здание мазутонасосной №3
	1989 (25 лет)
	1. Фундамент                                         2. Колонны.                                           3. Перекрытие                                  4. Стропильные балки                                   5. Плиты покрытия                         6. Стеновое ограждение                           7. Перегородки                                  8. Кровля
9. Подкрановые пути
	Топливное хозяйство
 филиала "Шатурская
 ГРЭС" ОАО
 "Э.ОН Россия"

	7
	Здание газорегулирую-щего пункта (ГРП)
	1986 (28 лет)
	1. Фундамент                                         2. Колонны.                                           3. Перекрытие                                  4. Стропильные балки                                   5. Плиты покрытия                         6. Стеновое ограждение                           7. Перегородки                                  8. Кровля

	Система газопотребления
 филиала "Шатурская 
ГРЭС" ОАО
 "Э.ОН Россия"

	8
	Здание водогрейной котельной
	1990 (24 года)
	1. Фундаменты
2. Колонны каркаса
3. Стропильные фермы
4. Плиты покрытия
5. Конструкции перекрытий
6. Стеновое ограждение
7. Кровля
8. Подкрановые пути
	Площадка пиковой 
водогрейной
котельной филиала
 "Шатурская ГРЭС"
 ОАО"Э.ОН Россия"

	9
	Здание золоуловителей с открытой установкой дымососов
	1972 (42 год)
	1. Фундамент                                         2. Колонны.                                           3. Перекрытие                                  4. Стропильные балки                                   5. Плиты покрытия                         6. Стеновое ограждение                           7. Перегородки                                  8. Кровля
9. Подкрановые пути
	

	10
	Здание воздухоподогре-вателей
	1975 (39 лет)
	1. Фундамент                                   2. Колонны                                       3. Связи                                            4. Стеновое ограждение                              5. Балки                                            6. Перекрытие
	

	11
	Здание совмещённой насосной станции дренажа и обмывочных вод
	1977 (37 лет)
	1. Фундаменты                                2. Сборные железобетонные элементы                                           3. Кирпичная кладка                                                     4. Перекрытие                                                5. Покрытие                                     6. Кровля.
	

	12
	Здание багерной насосной станции
	1972 (42 год)
	1. Фундамент                                                      2. Колонны                                                       3. Металлические балки перекрытия                                                              4. Железобетонные балки покрытия                                                        5. Стеновое ограждение                                                 6. Покрытие                                     7. Кровля.
8. Подкрановые пути
	

	13
	Здание циркуляционной насосной III очереди (здание береговой насосной №2)
	1977 (37 лет)
	1. Фундамент                                                  2. Колонны                                                     3. Стропильные балки                                      4. Стеновое ограждение                                                    5. Перекрытие                                                    6. Плиты покрытия                                                           7. Кровля
8. Подкрановые пути
	

	14
	Здание береговой насосной станции технического водоснабжения (здание береговой насосной №1)
	1972 (42 год)
	1. Фундамент                                                  2. Колонны                                                     3. Стропильные балки                                      4. Стеновое ограждение                                                    5. Перекрытие                                                    6. Плиты покрытия                                                           7. Кровля
8. Подкрановые пути
	Площадка подсобного
 хозяйства ГРЭС 
 филиала "Шатурская
 ГРЭС" ОАО
 "Э.ОН Россия"



6. Обязательно участие в техническом освидетельствовании, оформлении и согласовании актов технического освидетельствования представителей РТН.

3 этап
1.   Выполнить  замер  осадок  фундаментов;  
2.   Анализ и оценка технического состояния фундаментов;
3.   По результатам дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции.

Объемы работ:

	Объект обследования
	Наименование и обозначение конструкции
	Технологическое наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	Турбоагрегат ст.№ 1
	Фундамент
	Измерение величин осадок фундаментов 
	марка
	9

	Турбоагрегат ст.№ 5
	Фундамент
	Измерение величин осадок фундаментов 
	марка
	9

	Эстакада ВПУ-ХВО
	Фундамент
	Измерение величин осадок фундаментов 
	марка
	14




6. Требования к Подрядчику.

6.1. Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, на следующие виды работ: 
- по подготовке проектной документации (п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009г. Минрегиона России с изм.). 
6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Наличие профессиональных и квалифицированных специалистов; 
6.5. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ; 
6.6. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение работ согласно техническому заданию;
6.7. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров;
	6.8. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своими специалистами правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.
	6.9. Наличие у Подрядчика профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.
	6.10. Специалисты Подрядчика должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
	6.11. Специалисты Подрядчика обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
	6.12. Подрядчик обязан обеспечить своих специалистов необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
	6.13.  Работы должны выполняться персоналом специализированной организации, имеющей опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.
	6.14.  Соответствие технического предложения Подрядчика техническому заданию.
	6.15.  Подрядчик обязан обеспечить сохранность имущества на территории рабочей зоны от начала выполнения работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к оказанию работ

7.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
.  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.
· СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ". 
· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 
· СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».
· РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции. 
· РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции. 
· СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».
·  Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.  
· СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; 
· Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г. 
· Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 1997г. 
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей». 
· РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин».  
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
·  РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте».
·  Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».
· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов».
· СО 153-34.21.322-2003 Методические указания по проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций.


8. Сроки оказания работ

Срок начала - «17» ноября 2014 года;
Срок окончания  - «02» декабря 2014 года.

 9.   Требования к приёмке

1. Сдача-приемка работ специалиста спецорганизации в составе комиссии осуществляется по фактическим объемам выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки работ при полном подписании Актов освидетельствования ПЗиС всеми членами комиссии. 
       2.   Приёмка выполненных работ по измерению осадок фундаментов зданий и сооружений осуществляется по факту передачи Заказчику оформленных отчетов в соответствии с НТД.
10. Документация, предъявляемая Заказчику

        1. Подрядчик,  после окончания работы,  совместно с комиссией филиала и представителем РТН оформляет Акт по техническому освидетельствованию зданий и сооружений с соответствующей технической документацией (при необходимости) и предоставляет отчет о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в соответствии перечня.
       2. Отчет о высокоточных наблюдениях за осадками фундаментов сооружений. Отчет представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
       3. Акты выполненных работ установленной формы.


11. Гарантия  Подрядчика на выполненные работы:

Подрядчик должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
11.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный действиями или бездействием своего специалиста ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.

Приложение №1:  Рекомендуемая форма акта технического освидетельствования здания.
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