**Требования по охране труда включаемые в техническое задание.**

**1.Требования к Подрядчику.**

* 1. **Обязательные требования:**

1.1.1. Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих создание и функционирование системыуправления охраной труда (СУОТ) (OHSAS 18001-2007/ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ12.0.230 2007), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

• «Руководство по системе»

• «Управление документацией»

• «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»

• «Управление записями»

• «Внутренний аудит»

• «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»

• «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»

• «Отчетность по системе»

• «Анализ со стороны руководства».

1.1.2. Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в ТЗ, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

- Устройство оснований.

- Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепление вяжущими материалами.

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (опалубочные работы; арматурные работы; устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций);

1.1.3. Наличие у Подрядчика системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной

документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Системы

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования

введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.

(приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе

менеджмента OHSAS 18001-2007 );

1.1.4. Наличие у Подрядчика постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников

организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями

удостоверений всех ее членов). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек

допускается проверка знаний работников в специализированном центре (предоставление копий

удостоверений).

Наличие у Подрядчика специалиста по охране труда, имеющего профильное образование

(техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации

работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для

микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается привлекать стороннего

специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями (предоставление копии

договора).

Наличие у Подрядчика работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в

соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ . При этом минимальный

комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

- куртка , брюки (комплект) или куртка комбинезон для защиты от ОПЗ(с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ).

-Защитная каска с подбородным ремнем;

-Защитные очки;

-Наушники.

-Специальной одежды для выполнения работ согласно технического задания , в том числе

специальной одежды и оснастки для выполнения работ указанных в ТЗ

* 1. **Желательные требования:**

1.2.1. Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ресертификационном аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.

1.2.2. Желательно отсутствие у Подрядчика пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

1.2.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

1.2.4. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе: - работ с электро - и пневмоинструментом, спецтехникой и дорожным укладчиком.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

1.2.5. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего аттестацию персонала по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные  Приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155н, «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н, ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах», с указанием работников, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады.

1.2.6. Подрядчик обязан за 20 суток до начала производства работ предоставить и согласовать с Заказчиком ППР (проект производства работ), в том числе ПБР (план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика) и «План- мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ» и обеспечить их выполнение.

1. **Требования к выполнению работ.**

2.1. Подрядчик обязан выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

2.2. При прохождении вводного инструктажа по безопасности труда на территории Заказчика персонал Подрядчика должен предоставить удостоверения по проверке знаний с отметкой, заверенной печатью, о годности к проведению работ по результатам медицинского осмотра.

2.3. До начала выполнения работ персонал Подрядчика, привлекаемый к проведению работ по созданию, техническому перевооружению, модернизации или техническому (сервисному) обслуживанию ПТК АСУ ТП/ИС ПБ, обязан пройти вводный инструктаж по правилам информационной безопасности, действующим в ПАО «Юнипро».

2.4. Подрядчик обязан при выполнении работ (оказании услуг) руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

- СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- СНиП 3.06.06.85 и СНиП 2.06.06-88 По строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (зарегистрировано в Минюсте России №642н от 17.09.2014;

«[Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог](http://files.stroyinf.ru/data1/5/5783/index.htm)» (М, Союздорнии 1993);

- «Правил по охране труда в дорожном хозяйстве» (М. Стройиздат, 1989);

- [СНиП 12-03-2001](http://files.stroyinf.ru/data1/8/8629/index.htm) и [СНиП 12-04-2002](http://files.stroyinf.ru/data1/10/10690/index.htm) «Безопасность труда в строительстве»;

- [ГОСТ 12.0.004-90](http://files.stroyinf.ru/data1/4/4651/index.htm) «Организация обучения безопасности труда, Общие положения», [ГОСТ 12.1.044-89](http://files.stroyinf.ru/data1/4/4668/index.htm) (ИСО 4389-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ. Номенклатура показателей и методы определения»;

- [ГОСТ 12.3.002-75](http://files.stroyinf.ru/data1/7/7589/index.htm) «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»,

- [ГОСТ 12.4.011-89](http://files.stroyinf.ru/data1/4/4694/index.htm) «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- [ГОСТ 17.2.3.02-78](http://files.stroyinf.ru/data1/4/4722/index.htm) «Система стандартов безопасности труда. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

- «Типовая инструкция по охране труда асфальтобетонщиков» [ТОИ Р 66-23-95](http://files.stroyinf.ru/data1/1/1830/index.htm).

Воздух в рабочей зоне приготовления и укладки горячей асфальтобетонной смеси должен отвечать требованиям [ГОСТ 12.1.005-88](http://files.stroyinf.ru/data1/4/4654/index.htm); применяемые материалы по содержанию токсических примесей и активности естественных радионуклидов [ГОСТ 9128-97\*](http://files.stroyinf.ru/data1/5/5693/index.htm).

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н;

- ТР103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона.

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415).

СТО № ОТиБП-Р.03)»Правила техники безопасности для подрядных организаций»»

-СМОЗиБТ) «О проведении проверок рабочих мест в филиалах ОАО Э.ОН Россия» (ПО-СОТТА-Ю)

-Стандарт СМОЗиБТ «Правила безопасности при работе на высоте» (СО-СОТТА-13);

-Стандарт СМОЗиБТ «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование» (СТО № ОТиБП-С.16);

-Стандарт СМОЗиБТ «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров» (СТО № ОТиБП - С.17);

-Стандарт СМОЗиБТ «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»» (СТО № ОТиБПС.20);

-Положение СМОЗиБТ «О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам в филиалах ОАО «Э.ОН России» (ПО-СОТТА-24);

-Регламент СМОЗиБТ «Требования по повышению уровня организации охраны труда и техники безопасности» (РО-СОТТА-26).

2.5. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране труда).

2.6. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчи-ка (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспек-торов Подрядчика (Исполнителя) на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по До-говору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о про-веренных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.