**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ**

**на поставку Устройства РЕТОМ-ВЧ/64 (**предназначен для проверок ВЧ аппаратуры каналов передачи сигналов защит (ДФЗ, ВЧ блокировки), фильтров присоединения, ВЧ заградителей с элементами настройки).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МТР** | **Марка, типоразмер и т.п.** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед.изм.** | **Количество, ед** |
|
|
| 1 | Устройство РЕТОМ-ВЧ/64 | РЕТОМ-ВЧ/64 | НД Производителя | Шт. | 1 |

1. **Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальная входная мощность | 50 ВА |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Класс оборудования по электромагнитной совместимости | А |
| Температура нормальных условий | 20±5 °С |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
| Питание устройства | Однофазная сеть |
| Габаритные размеры, мм | 415х175х335 |
| Вес, кг | 6,3 |

1. **Перечень оборудования:**

- устройство РЕТОМ-ВЧ/64;

- магазин затуханий ВЧА-75М;

- комплект эксплуатационной документации и принадлежностей.

1. **Сроки поставки:** до 10 февраля 2020 г**.**
2. **Требования к поставщику:**

Поставщик должен быть официальный дилером завода-изготовителя с предоставлением соответствующего сертификата.

1. **Перечень документации:**

Наличие у поставляемого оборудования паспорта, руководства по эксплуатации, свидетельства о поверке.

1. **Гарантии изготовителя**:

Исправная работа установки в течении 24 месяцев.

1. **Требования к упаковке:**

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза при транспортировке.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |