ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку механического торцевого уплотнения к насосу типа UP 400/51 KBL.

**1.Наименование:**

Механическое торцевое уплотнение к насосу типа UP 400/51 производства KBL (Kirloskar Brothers Limited)

**2.Технические характеристики:**

Механическое торцевое уплотнение к насосу типа UP 400/51, артикул изделия IND0006026 KBL

**3. Основные технические требования:**

3.1. Механическое торцевое уплотнение, артикул изделия IND0006026 KBL, к насосу типа UP 400/51, серийный номер насоса – 17С1110001 KBL

3.2. Заявляемые запасные части должны быть новыми и ранее не использованными, соответствовать требованиям государственных нормативных правовых актов, стандартов и технических условий, должны быть изготовлены строго по чертежам.

**4. Дополнительные требования:**

4.1. Поставляемые технологические материалы должно иметь сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 010/2011 от 16.01.2018г., ТР ТС 032/2013 от 16.01.2018г.

* 1. Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2019г.
	2. На корпусе должна быть отчетливая маркировка, содержащая информацию об изделии:

- наименование, торговую марку или другое обозначение предприятия изготовителя;

Должны быть предоставлены чертежи (протоколы), технические паспорта, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке.

1. **Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):**

Механическое торцевое уплотнение, артикул изделия IND0006026 KBL, к насосу типа UP 400/51, серийный номер насоса – 17С1110001 KBL

**6.Сроки поставки:** июнь 2020года.

**7.Требования к приемке:**

Приемка продукции производится согласно графику поставки и сопутствующих документ, в котором должны содержаться следующие данные:

-наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

-наименование продукта;

-номер партии;

-массу нетто;

-количестов изделий в упаковке;

-дату изготовления;

-результаты проведенного контроля качества на предприятии изготовителе;

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

**8.Требования к изготовителю (поставщику):**

Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 3 (трех) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 3 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

 **9.Перечень документации:**

1. Название, почтовый адрес и иные контакты (но­мера телефонов, электронной почты) изготовителя;

- сертификаты подтверждающие качество продукции и соотвествие технических требований;

- габаритный чертеж изделия.

**10.Гарантии изготовителя:**

**-** Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем. При условии хранения на складе, гарантийный срок эксплуатации должен быть продлен до начала периода эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям настоящих технических требований или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое;

-наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;

-выполнение сроков и объемов поставок.

**11.Требования к упаковке оборудования:**

Продукция западных поставщиков должна быть снаб­жена переводом письменных обозначений на русский язык.

Поставка в заводской упаковке, икслючающей возможность механических повреждений при транспортировке.

На каждой таре должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления.