|  |
| --- |
| Гидротолкатель ТЭ 30М |
| Наименование параметра Величина ТЭ-30М Среднее усилие подъема, Н 300 Развиваемое усилие подъема, Н 370 Ход штока, мм 32 Время подъема штока в нагретом состоянии при температуре окружающей среды 40°С, не более 0,26 Время обратного хода штока в нагретом состоянии при температуре окружающей среды 40°С, не более 0,26 Двигатель: Тип АДГМ Номинальная мощность, кВт 0,25 Номинальное напряжение, В 380 Номинальный ток двигателя при номинальных климатических условиях, А, не более 0,7 Частота тока, Гц 50 Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин 3000 Масса рабочей жидкости в толкателе, кг 1,2 Масса толкателя, кг, не более 12  |