**Приложение № 2**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**на поставку моющего средства «Зетрол» в 2017г.**

1**.Наименование:** Моющее средство «Зетрол».

**2.Технические характеристики:** Моющее средство на кислотной основе для проведения химических промывок оборудования, для удаления кремнекислых и карбонатных отложений, окислов железа, окалин и ржавчины.

**3.Основные технические требования:** Моющее средство произведено на основе Triton tm Cg-50, Triton tm CF-10 производства Dow Chemical Company (U.S.A.) в соответствии с ТУ-2381-002-18431309-98, ТУ РФ 101189928.011-2006, ТУ РФ 37430824.001-97, ТУ РФ 37430824.002-97, ТУ РФ 37430824.003-97, ГОСТ 12.1.007-76.

**4. Дополнительные требования:**

**-**Отсутствие необходимости нагрева моющего раствора в процессе химической очистки поверхностей нагрева.

-Отсутствие необходимости в дополнительной обработке поверхностей нагрева после химической промывки (пассивации поверхностей нагрева).

-Отсутствие необходимости нейтрализации отработанного раствора.

**5.Сроки поставки:** До 1 июня 2017 года.

**6.Перечень (МТР, оборудования):** Поставка моющего средства «Зетрол» в количестве 29000 литров. (Тара возвращается поставщику).

**7.Требования к приемке:** В соответствии с ТУна поставку моющего средства.

**8.Перечень документации:** Весь поставляемый товар должен сопровождаться сертификатами соответствия, санитарно-эпидемилогическим заключением, паспортом продукта, актами готовой продукции, подтверждающими их изготовление в соответствии с требованиями техдокументации.

**9.Гарантии изготовителя:** Поставщик должен гарантировать качество поставленного товара в течение срока указанного в паспорте, но не менее **12** месяцев с момента поставки.

**10.Требования к упаковке:** Моющее средстводолжно быть в таре 1м3 (имеющей в нижней части дренажную систему с запорным устройством Ду-50) соответствующей условиям хранению и транспортировке. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычные применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующих товаров. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке