Утверждаю:

Гл. инженер

филиала «Яйвинская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Поварницын/

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Технические требования на поставку гипохлорита натрия

на 2018 год

1. Наименование предприятия:

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Цель приобретения:

Гипохлорит натрия применяется для дезинфекции стоков и предотвращения биопоражения оборудования установки очистки хозяйственно бытовых вод на очистных сооружениях, а так же в системе ТВС и ВПУ филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Технические характеристики

соответствие требованиям ГОСТ-11086-76.

1. Требования к приемке:

Приемка товара производится по количеству и качеству.

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ-11086-76.

- Документ о качестве должен содержать:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- наименование продукта;

- номер партии и дату выпуска;

- масса нетто;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ-11086-76.

В случае обнаружения во взятых пробах несоответствия показателей требованиям паспортных данных, гипохлорит натрия подлежит возврату, а все затраты по ее приобретению и доставке ложатся на Поставщика.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

1. Дополнительные требования:

Забор гипохлорита от поставщика будет производится по мере необходимости по предварительной заявки в товарные емкости Заказчика объемом 1 м3. Перед заливкой гипохлорита проводить очистку (промывку) ёмкости Заказчика силами Поставщика.

Перечень документации, предъявляемой заказчику:

- Сертификат качества;

- Удостоверение качества;

- Паспорт безопасности.

1. Срок поставки:

Январь-декабрь 2018г.

1. Гарантии поставщика:

- Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности.

- Наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;

- Выполнение сроков и объемов поставок.

- Качество продукта;

Начальник ХЦ: Я.Н. Мурыгина

Согласовано:

Зам. Главного инженера: В.В. Петроченко