**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Закупка № П180072-1** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование НЕ** | **Полное описание** | **Марка, типоразмер и т.п.** | **Гост, ТУ** | **Технические характеристики** | | | **Кол-во** |
| **Параметр** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Подшипник ДС ч.5БГ.263041-СБ | Подшипник ДС ч.5БГ.263041-СБ |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | 0 | 4 |

Внутренний диаметр баббитовой заливки под ремонтные размеры 215 мм, согласно чертежа.

**Срок поставки: до 28 мая 2018 г.**

Продукция должна поставляться на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллету пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.