|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Техническое требование**

**на поставку извести гидравлической в 2018 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Филиал «Березовская ГРЭС»**  **ПАО «Юнипро»** |
| 1 | Назначение | *Для производства раствора используемого для ХВО питательной воды* |
| 2 | Технические характеристики поставляемой продукции | соответствие извести ГОСТу 9179-77, ТУ95,0308-01-88 |
| 3 | Упаковка | бочки по 400-500 л. Тара обменная |
| 4 | График поставки в 2018 году | Январь 36 тонн  Февраль 36 тонн  Март 36 тонн  Апрель 36 тонн  Май 35 тонн  Июнь 20 тонн  Июль 20 тонн  Август 20 тонн  Сентябрь 35 тонн  Октябрь 35 тонн  Ноябрь 35 тонн  Декабрь 35,78 тонн  **Итого: 379,78 тонн** |
| 5 | Требования к приемке | Документ о качестве должен содержать:  наименование продукта;  масса нетто;  результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта. |
| 6 | Гарантии поставщика | Известь не должна быть переморожена в зимнее время |