|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Техническое требование**

**на поставку извести гидравлической в 2018 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Филиал «Березовская ГРЭС»** **ПАО «Юнипро»** |
| 1 | Назначение | *Для производства раствора используемого для ХВО питательной воды* |
| 2 | Технические характеристики поставляемой продукции | соответствие извести ГОСТу 9179-77, ТУ95,0308-01-88 |
| 3 | Упаковка |  бочки по 400-500 л. Тара обменная |
| 4 | График поставки в 2018 году | Январь 36 тоннФевраль 36 тоннМарт 36 тоннАпрель 36 тоннМай 35 тоннИюнь 20 тоннИюль 20 тоннАвгуст 20 тоннСентябрь 35 тоннОктябрь 35 тоннНоябрь 35 тоннДекабрь 35,78 тонн**Итого: 379,78 тонн** |
| 5 | Требования к приемке | Документ о качестве должен содержать:  наименование продукта;масса нетто;результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта. |
| 6 | Гарантии поставщика | Известь не должна быть переморожена в зимнее время |