**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**на поставку труб ДКРНО 30х1х8250 МНЖ5-1 ТУ 48-21-465-98.**

**1.Наименование филиала:**

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

**2.Технические характеристики:**

Труба ДКРНО 30х1х8250 МНЖ5-1 ТУ 48-21-465-98 (труба холоднодеформированная, круглая, нормальной точности изготовления, отожженная, длиной 8250 мм, изготовленная по ТУ 48-21-465-98 из материала МНЖ5-1, соответствующего ГОСТ 492-2006.) в количестве 1700 шт.

**3.Основные технические требования:**

В соответствии с ТУ 48-21-465-98 и ГОСТ 492-2006.

**4. Дополнительные требования:**

* Длина 8250 мм.
* Предельное отклонение по длине +15 мм.
* На каждую партию труб должен быть оформлен паспорт качества.
* Поставляемая продукция должна быть новой, со сроком изготовления не ранее 2017 г.

**5. Срок поставки:**

до 01.05.2019 г.

**6. Требования к приёмке:**

* приемка осуществляется в соответствии с ТУ 48-21-465-98.

**7. Требования к изготовителю (поставщику).**

* Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем продукции.
* Поставщик должен иметь опыт работы с энергетическими предприятиями более 3-х лет.
* Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции о поставках подобной продукции в предыдущие годы;
* Поставщик должен гарантировать поставку качественной, новой продукции с соблюдением сроков поставки.

**8. Перечень документации.**

* Паспорта качества на каждую партию продукции.

Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

**9. Гарантии изготовителя (поставщика).**

* Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока.
* Гарантийный срок продукции должен составлять не менее 24 месяцев с момента поставки.
* Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) обязан за свой счет заменить продукцию.

**10. Требования к упаковке оборудования.**

* Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию».
* Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.