|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Спецификация** |  |  |  |
| **№ п/п** | **Полное описание** | **Гост, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| 1 | Плита шамотная бетонная ШБИ-3 температура применения +1500град. размер 250х800х50мм | СТО 13706960-024-2009 | шт | 160 | февраль 2019 года |
| 2 | Плита шамотная бетонная ШБИ-3 температура применения +1500град. размер 250х1000х50мм | СТО 13706960-024-2009 | шт | 260 |
| 3 | Кирпич огнеупорный шамотный ША прямой №5 | ГОСТ 390-96;ГОСТ 8691-73 | т | 19,255 |
| 4 | Кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный КПД-400И | ТУ 5764-002-25310144-99 | м3 | 72,5 |
| 5 | Кирпич фасонный простой ША №8 | ГОСТ Р53406-2009 | т | 41 |
| 6 | Плита шамотная бетонная CBN-5 температура применения: +1500 градусов; размер 250х1000х50мм | ТУ 15-002-22262580-2015 | шт | 40 |

**1.** Продукция должна поставляться на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллету пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.

**2.** Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).