**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ**

**на поставку Электродвигатель для ЦН-6Б**

**1. Наименование оборудования**

Электродвигатель для ЦН-6Б

**2. Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п.** | **Наименование продукции** | **Марка, модель, типоразмер** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Электродвигатель А355SMB6F У3 200кВт 1000об/мин 380В IM3013 Напряжение питающей сети-380/660В, Применение-Привод осевого насоса ОВ5-55к (ЦН блока №6 ШГРЭС), Мощность-200 кВт, Частота вращения-1000, Частота тока-50Гц, Тип и серия-Асинхронный эл.двигатель серии А. Климатическое исполнение и категория размещения-У3, Монтажное исполнение-IM 3013, | ГОСТ 31606-2012  | Шт | 1 |

**3. Срок поставки: июнь 2019 г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |  |