***Технические характеристики вторичного блока ВК-361ЛП***.

**Основные технические характеристики блока приведены в таблице 1**

***Таблица 1***

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование параметра* | *Значение* |
| Диапазон измерения линейного перемещения сдвига (S), мм | 40 |
| Уставки аварийных уровней линейного перемещения | 4 (четыре), (регулируемые) |
| Цифровой интерфейс | RS-485 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности по цифровому индикатору, мм | ±0.1 |
| Параметры внешних коммутируемых цепей: один нормально разомкнутый контакт на каждую уставку  1. Количество программируемых реле  2. Максимальный ток  3. Максимальное напряжение | 4  0,25±0,01А  60±3В |
| Питание | +24 В, |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт |