|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Спецификация****Лот №1** |  |  |
| **№ п/п** | **Полное описание** | **Гост, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 60-50 рабочее напряжение 60В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 50 |
| 2 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 24-35 рабочее напряжение 24В номинальный ток 35мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 50 |
| 3 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 12-90 рабочее напряжение 12В номинальный ток 90мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 10 |
| 4 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 24-90 рабочее напряжение 24В номинальный ток 90мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 10 |
| 5 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-60 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 50 |
| 6 | Лампа накаливания газополная моноспиральная Г 230-240-500-4 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 500Вт цоколь E40 | НД Производителя | шт | 48 |
| 7 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | НД Производителя | шт | 1 000 |
| 8 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 230-240-75-1 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 75Вт цоколь E27/27 | ГОСТ 2239-79 | шт | 1 500 |
| 9 | Лампа накаливания местного освещения МО 36-100 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 100Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 50 |
| 10 | Лампа накаливания галогенная с отражателем КОСМОС MR16 75 GU5.3 номинальная мощность 75Вт напряжене 12В цоколь GU5.3 | НД Производителя | шт | 50 |
| 11 | Лампа криптоновая KRP 14 FOCUSRAY 6,0В 0,75A цоколь Р13.5s для фонаря ФОС 3-5/6 | НД Производителя | шт | 10 |
| 12 | Лампа криптоновая KRP 14 FOCUSRAY 6,0В 0,75A цоколь Р13.5s для фонаря ФОС 3-5/6 | НД Производителя | шт | 20 |
| 13 | Лампа галогеновая 6406510 Osram номинальный ток 0,85А напряжение 5,2В тип цоколя Р13.5s | НД Производителя | шт | 20 |
| 14 | Лампа светодиодная Corn 72LED 120х41 цветовая температура 4000К напряжение 220В мощность 12,0Вт тип цоколя Е27 | НД Производителя | шт | 700 |
| 15 | Лампа накаливания ОП 6-3-B5 для оптических приборов | ТУ 16-535.518-73 | шт | 100 |
| 16 | Лампа галогенная для фонаря ФОС; номинальная мощность - 5Вт;номинальное напряжение - 6В; артикул 248654 | НД Производителя | шт | 20 |
| 17 | Лампа накаливания РНЦ-220-10; Напряжение 220В; Мощность 10Вт; Цоколь: B15D | НД Производителя | шт | 100 |
| 18 | Лампа галогеновая КГМ 24-100 напряжение: 24В; мощность: 100Вт; тип цоколя: GY6,35; диаметр колбы: 12мм; | НД Производителя | шт | 10 |
| 19 | Лампа накаливания РН 127-15 номинальная мощность 15Вт тип цоколя В15d/18 напряжение 127В | НД Производителя | шт | 100 |
| 20 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E27 250Вт | НД Производителя | шт | 150 |
| 21 | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 5-9Вт; Цоколь: Е14; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 150 |
| 22 | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 100-150Вт; Цоколь: Е40; Цвет свечения: холодный 5300-6500K | НД Производителя | шт | 109 |
| 23 | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 10-15Вт; Цоколь: T8 G13 600мм; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 320 |
| 24 | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 16-25Вт; Цоколь: T8 G13 1200мм; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 200 |
| 25 | Лампа светодиодная LED-A60-standart ASD тип цоколя Е27 номинальная мощность 15Вт напряжение 220-240В | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | шт | 3 490 |
| 26 | Лампа светодиодная; Напряжение: 36В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 10-15Вт; Цоколь: Е27; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 50 |

 **Лот №2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа накаливания газополная моноспиральная Г 230-240-500-3 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 500Вт цоколь E40 | НД Производителя | шт | 20 |
| 2 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-60 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 7 |

**Сроки поставки: декабрь 2019 года**

Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).