*Приложение №2*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ**

**на поставку Запасных частей к оборудованию SIEMENS.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование НЕ** | **Полное описание** | **Марка, типоразмер и т.п.** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Позиционер 6DR5110-0NG00-0AA1 Siemens Sipart PS2 | Позиционер 6DR5110-0NG00-0AA1 Siemens Sipart PS2. Для приводов простого действия, в корпусе Macrolon Соединительная резьба el: M20x1.5 / pneu .: G 1/4, со встроенным блоком манометров | 6DR5110-0NG00-0AA1 | шт | 2 |
| 2 | Позиционер 6DR5120-0NG00-0AA1 Siemens Sipart PS2 | Позиционер 6DR5120-0NG00-0AA1 Siemens Sipart PS2 для приводов двойного действия в корпусе Macrolon Соединительная резьба el: M20x1,5/ pneu: G 1/4; со встроенным блоком манометров | 6DR5120-0NG00-0AA1 | шт | 2 |
| 3 | Позиционер 6DR5115-0EG00-0AA9 R1C Siemens Sipart PS2 | Позиционер 6DR5115-0EG00-0AA9 R1C Siemens Sipart PS2 для приводов простого действия | 6DR5115-0EG00-0AA9 R1C | шт | 2 |
| 4 | Уровнемер SITRANS Probe LU Siemens | Уровнемер 2-х проводной ультразвуковой SITRANS Probe LU Siemens для измерения уровня и объема жидкостей в танках для хранения и простых рабочих резервуарах а также для измерения расхода в открытых водоводах | SITRANS Probe LU | шт | 2 |

**Срок поставки: до 28.02.2020г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |