**Технические требования на поставку Антискаланта Genesys LF в 2014 г.**

* **Наименование** –Антискалант для обратноосмотических мембран тип Genesys LF.

Номенклатура 24 9000.08:00008.

* **Технические характеристики** – По физико-химическим показателям антискалант Genesys LF должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

|  |
| --- |
| Т а б л и ц а 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Показатель** |
| Внешний вид | Жидкость бледно-желтого цвета |
| Плотность при 200С | 1,32-1,34 |
| Водородный показатель (рН) | 9,8-10,2 |

* **Основные технические требования** - Поставщик должен гарантировать соответствие продукта антискаланту Genesys LF.
* **Срок поставки** - строго по графику, указанному в конкурсной документации.
* **Требования к приемке** – продукт принимают партиями. Партией считается количество продукта, однородного по своим качественным показателям, сопровождаемое одним документом о качестве. Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

* Документ о качестве должен содержать:   
  - наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;   
  - наименование продукта;

- дату изготовления;

- массу нетто;

-технические характеристики: внешний вид, плотность, основное действующее вещество, основное оказываемое действие, предел дозирования.

* **Перечень документации** – товарная накладная; счет – фактура;

**-** документ о качестве;

**-** документы подтверждающие, что поставщик является официальным дилером компании-изготовителя;

**-** программа по расчету дозы реагента на качество воды;

- санитарно - эпидемиологическое заключение;

- паспорт безопасности.

* Гарантии изготовителя - Изготовитель гарантирует продукт антискалант для обратноосмотических мембран тип Genesys LF- оригинальный.
* **Требования к упаковке** - полиэтиленовые канистры по 25 кг. (18,7 л литров). Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции при транспортировке. На каждую канистру или ярлык, прикрепляемый к канистре, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:
* наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
* наименование продукта и его марку;
* массу нетто; номер партии и дату изготовления.