Открытое акционерное общество
«Э.ОН Россия»

Филиал «Яйвинская ГРЭС»


Техническое задание
на модернизацию системы звукозаписи
1. Наименование предприятия.
Филиал Яйвинская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия».
2. Наименование оборудования.
Система звукозаписи, обеспечивающая запись цифровых и аналоговых телефонных абонентов АТС Коралл и АТС Меридиан на базе оборудования и программного обеспечения Phantom (далее - Система).
3. Актуальность и задачи.
Необходимость вести запись оперативно-диспетчерских переговоров согласно правил РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Существующая система звукозаписи в работе с 2004 года, выработала свой ресурс эксплуатации и не имеет возможности ведения записи всех требуемых переговоров.
4. Основание.
Программа ТПиР филиала «Ливийская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год.
5. Цель проведения работ.
5.1. Соблюдение правил РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» в части записи оперативно-диспетчерских переговоров.
5.2. Повышение надёжности работы Системы за счет замены отслужившего срок службы оборудования.
5.3. Увеличение    количества    записываемых    абонентов оперативно-диспетчерских переговоров на филиале «ЯГРЭС».
5.4. Обеспечение возможности поддержки используемого оборудования и программного обеспечения.
5.5. Обеспечение совместимости программных компонентов Системы с информационной инфраструктурой предприятия.
Содержание работ.
6.1.	Уточнение   спецификации   поставляемого   оборудования   Системы,   исходя из
следующих требований:
6.1.1. Система звукозаписи должна состоять из основного и дублирующего комплексов, работающих независимо.
6.1.2. Система звукозаписи должна быть построена на базе современных персональных компьютеров промышленного исполнения.
6.1.3. Система звукозаписи должна быть собрана из новых и не бывших в употреблении комплектующих.
6.1.4. Операционная система на основном и дублирующем ПК должна быть не ниже Microsoft Windows 7 Enterprise SP1.
6.1.5. Система звукозаписи должна осуществлять запись телефонных разговоров 12 цифровых и 1 аналогового телефонного аппаратов АТС Coral R800.
6.1.6. Система звукозаписи должна осуществлять запись телефонных разговоров 2 цифровых и 12 аналоговых телефонных аппаратов АТС AVAYA CS 1000М SG (Меридиан).
6.1.7. Система звукозаписи должна поддерживать возможность расширения записи телефонных переговоров путем установки не менее двух дополнительных плат в каждое из рабочих мест.
6.1.8. Программное обеспечение должно позволять подключение к основной системе звукозаписи не менее девяти удалённых рабочих мест для прослушивания записи переговоров.
6.1.9. Осуществление хранения записи переговоров не менее трех месяцев.

6.2. Разработка и предоставление графика производства работ.
6.3. Установка, настройка, программирование оборудования.
6.4. Обучение персонала навыками работы с системой.
6.5. Приемо-сдаточные испытания.
6.6. Сдача Системы в опытную эксплуатацию.
6.7.  Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.
7. Требования к исполнителю.
7.1. Обязательное наличие необходимых сертификатов для выполнения работ в объеме технического задания в соответствии с действующим Законодательством РФ.
7.2. Исполнитель должен предоставить письменные гарантии, что реализация его предложений не приведет к предъявлению претензий к Заказчику вследствие нарушения исключительных прав других лиц.
7.3. Представить документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских осмотров заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ, о прохождении периодического медицинского осмотра.
7.4. Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах выполненных работ за последние 3 года. Наличие у Исполнителя положительных референций, положительных отзывов от предыдущих Заказчиков по выполнению аналогичных проектов.
7.5. Исполнитель обязан предоставить:

7.5.1. Информацию об обеспечении своего персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (очки, каска, наушники (беруши), респираторы при работе с асбестом и изоляцией) спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и руководящими документами ИА ОАО «Э. ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, с обязательным применением их во время производства работ, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
7.5.2. Документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских осмотров, заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ о прохождении периодического медицинского осмотра;
7.5.3. Письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по элсктробсзопасности).
7.5.4. Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУ ОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).
7.5.5. Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.
7.5.6. Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом»
7.5.7. Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.
7.5.8. При численности персонала Исполнителя более 10 работников (в том числе и персонала субподрядных организаций), должно быть обязательное присутствие на филиале, не реже чем 1 (один) раз в неделю, инспектора по охране труда и технике безопасности. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель обязан предоставить для согласования в ООТиПК Заказчика ежемесячный график проверок с планом работ инспектора. До 30 числа каждого месяца предоставлять отчет.
8. Требования к выполнению работ.
8.1. При поставке оборудования, осуществляется контроль целостности упаковки и отсутствие механических и иных видимых повреждений оборудования и соответствие поставляемого оборудования спецификации, в случае наличия указанных повреждений или несоответствия спецификации поставляемое оборудование возвращается Исполнителю для замены на удовлетворяющее требованиям.
8.2. Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами и руководящими документами Заказчика, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, 11УЭ, противопожарного режима в Российской Федерации, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя отстранения от работ лиц, допустивших нарушения.
Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем. Исполнитель обязан выполнить работы лично без привлечения субподрядных организаций.
8.3. До начала работ, согласно требований п. 19.1 Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение к Договору), разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности.
8.4. В холе выполнения работ на объекте знать и выполнять требования Правила техники безопасности (ПТБ), Правила технической эксплуатации (ПТЭ). Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), правил Ростехнадзора, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», «Политики ОАО «Э.ОН Россия» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», требования документации Системы Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности Труда (далее СМОЗ и БТ): «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО БРиИ-01), «Положение о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э. ОН России» ПО-СОТТА-10. СО-СОТТА-12 «СМОЗ и БТ Электробезопасность», СО-СОТТА-13 «СМОЗ и БТ Правила безопасности при работе на высоте», СО-СОТТА-15 «СМОЗ и БТ Общественная безопасность». СО-СОТТА-16 «СМОЗ и БТ Порядок отчётности об инцидентах и их расследование». СОТТА-17 «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров», РО-СОТТА-18 «Поведенческие аудиты в ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-19 «Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных ЗиС и территорий филиалов ОАО «Э. ОН Россия», СО-СОТТА-20 «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», РО-СО'1 ТА-21 Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Техника безопасности при вождении транспортных средств», РО СЭМ «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11), ПО-СОТТА-24 «О проведении оценки рисков до начала проведения работ по нарядам-допускам в филиалах ОАО «Э.ОН Россия»,
8.5. Исполнитель обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение своим персоналом требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами».
9. Этапы и сроки выполнения работ.
На период: с 5 октября 2015 г. по 9 октября 2015 г.
10. Требования к приемке.

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.
10.2. Приемка работ осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2.
10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
11.	Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, списки работников с группой по электробезопасности, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
11.3. Акты выполненных работ установленной формы.
11.4. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
11.5. Инструкция по ремонту и техобслуживанию.
11.6. Лицензии на программное обеспечение.
12.	Гарантия Исполнителя.
12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
12.3. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки всех выполненных работ, если последнее не оговаривается дополнительно.
12.4. Оборудование обеспечивается стандартной гарантией производителя сроком не менее 36 месяцев.
12.5. Гарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной сетью Исполнителя или Производителя.
12.6. Гарантийное    обслуживание   должно   осуществляться   на   месте установки оборудования.
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