**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ**

**на поставку дугогасительных камер**

 **для высоковольтных масляных выключателей 220кВ.**

**1. Наименование оборудования**

Дугогасительные камеры для реконструкции высоковольтных масляных выключателей 220кВ типа У-220-25, У-220-10.

**2. Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п.** | **Наименование продукции** | **Марка, модель, типоразмер** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Дугогасительная камера **НЕ: 34 1800.02:00573** | М-3-У-220-40 | Комплект узлов для модернизации высоковольтных масляных выключателей типа У-220-10, У-220-25 | к-т |  18 |

**3.** **Основные технические требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 | Номинальный ток, А | 2000 |
| 3 | Номинальный ток отключения, кА | 40 |
| 4 | Параметры сквозного тока короткого замыкания |
| 4.1 | Ток термической стойкости, кА | 40 |

**4. Срок поставки:** 01 марта 2018г.

**5.** **Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. измерен.** | **Количество** |
| 1 | Дугогасительные камеры | шт. | 18 |
| 2 | Резистор шунтирующий | шт. | 18 |
| 3 | Дугогасительные решетки | шт. | 54 |
| 4 | Электростатический экран | шт. | 18 |
| 5 | Упаковочный ящик | шт. | 18 |

**6. Требования к приёмке:**

6.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- «Регламентом приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР», «Инструкции по входному контролю качества и комплектности поступающей продукции производственно-технического назначения ОАО «Э.ОН Россия» утвержденных Приказом №122 от 02.06.2016г.

- Положением «Об управлении материально-производственными запасами» утвержденного приказом №093 от 27.04.2016г.

6.2. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с НТД завода-изготовителя

**7. Требования к поставщику:**

7.1. Поставщик должен быть производителем оборудования или официальным дилером.

7.2. Иметь положительные отзывы о поставляемом оборудовании на энергопредприятия Российской Федерации.

**8. Перечень документации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. измерен.** | **Количество** |
| 1 | Паспорт | шт. | 3 |
| 2 | Габаритный чертеж | шт. | 3 |
| 3 | Комплектовочная ведомость | шт. | 3 |

**9. Гарантии изготовителя:**

Гарантийный срок - 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |  |