**ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ**

**на поставку видеопроектора WUXGA DLP LED RPMWU-LED01**

**или его аналога для видеокуба Christie СС72-3301**

1. **Наименование****:** видеопроектор WUXGA DLP LED RPMWU-LED01 или его аналог для видеокуба Christie СС72-3301
2. **Технические характеристики:**

- контрастность 1500 :1;

- разрешение: Full HD 1920x1080 пикселей.

1. **Основные технические требования:**

- совместимость с видеокубом Christie СС72-3301 (диагональ 72 дюйма);

- источник света: LED с резервированием;

- ресурс работы источника света: не менее 100 000 ч.

1. **Дополнительные технические требования:**

- нет.

1. **Перечень (МТР, ЗИП, оборудования для оснастки и ремонта):**

- нет.

1. **Срок поставки:**

2019г.

1. **Требования к приёмке:**

**-** производить комиссией, представителями цеха АСУТП и ОПиПР.

1. **Требования к изготовителю (поставщику):**

-поставка продукции до склада филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с.Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.

1. **Перечень документации:**

- паспорт, руководство по эксплуатации.

1. **Гарантии изготовителя:**

- срок гарантии не менее 12 месяцев.

1. **Требования к упаковке оборудования:**

- должен быть упакован в тару, исключающую возможность механических повреждений прибора при транспортировке.