**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**на поставку коммутаторов Cisco**

**1. Наименование предприятия.**

Филиал "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро", 216239 Смоленская обл., Духовщинский р-н, п.Озерный

**2. Цель поставки**

Замена устаревшего оборудования

**3. Требование к поставщику.**

Наличие партнерского статуса производителя оборудования. Желательно Cisco Premier Certified Partner

**4. Технические характеристики.**

4.1. Состав

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Описание** | **Кол-во** |
| 1 | Коммутатор / C9200L-24P-4X-RE(Bundle10) / C9200L-24P-4X-RE with factory upgrades в составе: Программное обеспечение (экземпляр) предустановленное / C9200L-DNA-E-24 / C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license | 5 |
| 2 | Rабель питания / CAB-C15-CBN= / Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connector | 10 |
| 3 | Лицензия на ПО / C9200L -DNA-E-24-3Y / C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | 5 |

**5. Основные технические требования.**

5.1. Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, изготовленным промышленным способом и протестированным на заводах Производителя. Дата выпуска (анонса Производителем) оборудования не должна превышать 2 (двух) лет с момента заключения договора.

5.2. Своевременная поставка.

**6. Сроки поставки**.

май 2021 года

**7. Гарантии**

Гарантийный срок поставщика не менее 12 месяцев с момента поставки.