|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование НЕ** | **Марка, типоразмер, Чертеж, необходимость госповерки** | **Технические параметры** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Мост переменного тока | Вектор-2.0М | Измерение Емкости 10 пФ - 1 мкФ; Тангенс угла потерь 0.001 - 100% | шт | 1,00 |