Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 99 от 06.09.2019г.

Перечень продукции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| 1 | Лампа накаливания РНЦ-220-10; Напряжение 220В; Мощность 10Вт; Цоколь: B15D | НД Производителя | шт | 10 |
| 2 | Лампа накаливаня кварцевая галогенная КГ 220-1500 рабочее напряжение 220В номинальная мощность 1500Вт цоколь R7s | НД Производителя | шт | 4 |
| 3 | Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ 220-1000; рабочее напряжение 220В; номинальная мощность 1000Вт; цоколь R7s; длинной 189 мм | НД Производителя | шт | 10 |
| 4 | Лампа накаливания 010BA9S220V/2W ELFIN к блочному трансформатору Т5 | НД Производителя | шт | 10 |
| 5 | Лампа накаливания оптическая ОП 6-3 рабочее напряжение 6В номинальная мощность 3Вт цоколь специальный | НД Производителя | шт | 100 |
| 6 | Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами повышенной яркости красного цвета свечения с плоским излучателем СКЛ 14Б-К-2-220 биполярная 220В | НД Производителя | шт | 20 |
| 7 | Лампа люминисцентная энергосберегающая NCL-SH10-20-860-E27 Navigator тип цоколя Е27 мощность 20Вт цветовая температура 6500К яркость 1200Лм длина лампы 155мм | НД Производителя | шт | 400 |
| 8 | Лампа светодиодная LED-A60-standart ASD тип цоколя Е27 номинальная мощность 15Вт напряжение 220-240В | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | шт | 758 |
| 9 | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 5-9Вт; Цоколь: Е14; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 160 |
| 10 | Лампа светодиодная; Напряжение: 12В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 10-15Вт; Цоколь: Е27; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 20 |
| 11 | Лампа светодиодная; Напряжение: 36В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 10-15Вт; Цоколь: Е27; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 180 |
| 12 | Лампа люминесцентная энергосберегающая холодно-белого света Navigator NCL-6U-85-840-E40 230В цветовая температура 4200К цоколь Е40 колба 6U | НД Производителя | шт | 140 |
| 13 | Лампа люминесцентная дневного света Osram L 36W/765 цоколь G13 36Вт | НД Производителя | шт | 1 250 |
| 14 | Лампа люминесцентная белого света Osram L 18W/640 цоколь G13 18Вт | НД Производителя | шт | 715 |
| 15 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-125 цоколь E27 125Вт | ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001ТУ | шт | 2 |
| 16 | Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-250 цоколь Е40 115В 250Вт | НД Производителя | шт | 672 |
| 17 | Лампа люминесцентная энергосберегающая дневного света Navigator NCL-SH-30-860-E27 230В 30Вт цветовая температура 6400К цоколь Е27 колба спираль | НД Производителя | шт | 400 |
| 18 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления Osram HQL 250W цоколь E40 250Вт | НД Производителя | шт | 340 |
| 19 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 цоколь E27 400Вт | ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001ТУ | шт | 6 |
| 20 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 60-50 рабочее напряжение 60В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 50 |