Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 145 от 23.10.2019г.

Перечень продукции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| 1 | Газоанализатор стационарный ГАНК-4С(Р) для определения серной кислоты (H2SO4), тип газоанализатора: стационарный, диапазон измерений вредных веществ в воздухе, мг/м3: (P) 0.5 ПДКр.з. – 20 ПДКр.з., метеопараметры отсутствуют, температура: +5 - +50С, давление: 86-106,7 кПа, влажность: меньше 80%, точек сбора: 1, входной сигнал: «сухие контакты» (вкл. вентиляции или др. исполнит. устройство), напряжения питания 220В, 50Гц | НД Производителя | шт | 6 |
| 2 | Газоанализатор стационарный ГАНК-4С(Р) для едкого натра (NaOH), тип газоанализатора: стационарный, диапазон измерений вредных веществ в воздухе, мг/м3: (P) 0.25 ПДКр.з. – 10 ПДКр.з., метеопараметры отсутствуют, температура: +5 - +50С, давление: 86-106,7 кПа, влажность: меньше 80%, точек сбора: 1, входной сигнал: «сухие контакты» (вкл. вентиляции или др. исполнит. устройство), напряжения питания 220В, 50Гц, дополнительный шланг: 1 м. | НД Производителя | шт | 6 |
| 3 | Методика выполнения измерений для ГАНК-4С | НД Производителя | шт | 1 |