*Приложение №4*

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**Наименование** Щелочной раствор MF-A-Т10 для химической мойки обратноосмотических мембран. Номенклатура 24 9000.08:00009.

**Технические характеристики:**

По физико-химическим показателям Щелочной раствор MF-A-Т10 должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Т а б л и ц а 1 | |
| **Наименование параметра** | | **показатель** |
| Плотность при 200С, г/см3, не менее | | 1,05 |
| Массовая доля гидроксида натрия (NаОН), %, не менее | | 4,5 |
| Показатель активности ионов водорода (рН), не менее | | 12 |

**Основные технические требования:**

Поставщик должен гарантировать соответствие Щелочного раствора MF-A-Т10 требованиям ТУ-2100-019-46824383 – 2008.

**Срок поставки:**

В соответствии с графиком поставки.

**Требования к приемке:**

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по своим качественным показателям, сопровождаемое одним документом о качестве.

Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать:   
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;   
- наименование продукта;

- дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта;

- инструкцию по применению для химической мойки обратноосмотических элементов.

**Требования к изготовителю (поставщику):**

Изготовитель продукции.

**Перечень документации:**

– товарная накладная,

- счет – фактура,

- документ о качестве,

- паспорт безопасности,

- инструкция по применению,

- расчет дозы реагента для промывки мембран.

**Гарантии изготовителя:**

Изготовитель гарантирует соответствие продукта ТУ-2100-019-46824383 – 2008.

**Требования к упаковке:**

Полиэтиленовые канистры по 20 литров.

Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции при транспортировке.

На каждую канистру или ярлык, прикрепляемый к канистре, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

* наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
* наименование продукта и его марку;
* массу нетто;
* номер партии и дату изготовления;
* обозначение настоящего стандарта ТУ-2100-019-46824383 – 2008.