**Технические требования на поставку коагулянта Аква-аурат-30 в 2014 г.**

* **Наименование** – АКВА-АУРАТтм 30 (Полиоксихлорид алюминия).

 Номенклатура 24 9000.08:00036.

* **Технические характеристики** – по химическим показателям Аква-аурат 30 должен соответствовать нормам, указанным в таблице1.

|  |
| --- |
| Т а б л и ц а 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Норма** |
| 1. Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % | 30 + 3,0 |
| 2. Массовая доля хлора (Cl-), % | 35,0 + 5,0 |
| 3. Плотность при (20оС) г/см3 | - |
| 4. рН | - |
| 5. Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,03 |
| 6. Массовая доля свинца (Pb), % не более | 0,003 |
| 7. Массовая доля кадмия (Cd), % не более | 0,001 |
| 8. Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0,003 |
| 9.Массовая доля нерастворимого в воде остатка % не более | 0,3 |

* **Основные технические требования** - Поставщик должен гарантировать соответствие продукта ТУ 2163-069-00205067-2007 . ОКП 21 6350.
* **Срок поставки** - строго по графику, указанному в конкурсной документации.
* **Требования к приемке** – продукт принимают партиями. Партией считается количество продукта, однородного по показателям, сопровождаемого одним документом о качестве. Приемка товара производится по количеству и качеству. Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.
* Документ о качестве должен содержать:
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование и марку продукта;

- номер партии и дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта ТУ 2163-069-00205067-2007;
- массу нетто;

- массовую долю оксида алюминия;

- массовую долю хлора; плотность;

- результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ТУ 2163-069-00205067-2007.

* **Перечень документации** – товарная накладная, счет – фактура, документ о качестве.
* Гарантии изготовителя - Изготовитель гарантирует соответствие продукта ТУ 2163-069-00205067-2007.
* **Требования к упаковке** - **полипропиленовые мешки** по 25 кг. Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции и целостность тары при транспортировке.

 На каждый мешок или ярлык, прикрепляемый к мешку, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

* наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
* наименование продукта и его марку;
* массу нетто;
* номер партии и дату изготовления.