|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Спецификация** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Гост, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|
| 1 | Шина для городских автомобилей малого и среднего классов и компактвэнов бескамерная радиальной конструкции с дорожным рисунком протектора Michelin Energy Saver 195/65R15 индекс нагрузки 91 индекс скорости T | НД Производителя | шт | 5 |
| 2 | Автошина зимняя Michelin X-ice 3 195/65 R15 | НД Производителя | шт | 5 |
| 3 | Шина для легковых автомобилей бескамерная радиальной конструкции с дорожным рисунком протектора Michelin Primacy HP 215/60R16 индекс нагрузки 99 индекс скорости H |  | шт | 5 |
| 4 | Автошина зимняя Michelin Agilis Alpin 215/60R16 | НД Производителя | шт | 5 |
| 5 | Шина для коммерческих автомобилей бескамерная радиальной конструкции с дорожным рисунком протектора Michelin Agilis 195/70R15 индекс нагрузки 104 индекс скорости R |  | шт | 5 |
| 6 | Автошина зимняя Michelin Agilis Alpin 215/60R16 | НД Производителя | шт | 5 |
| 7 | Автошина Ф-11 18.4R34 Белшина | НД Производителя | шт | 1 |
| 8 | Автошина TyRex AllSteel road Я-646 275/70 R22.5 152/148K | НД Производителя | шт | 14 |
| 9 | Автошина Кама-232 185/75 R16 95T |  | шт | 6 |
| 10 | Автошина зимняя Kама-Euro LCV-520 185/75 R16 | НД Производителя | шт | 6 |
| 11 | Шина для сельскохозяйственной техники камерная диагональной конструкции с универсальным рисунком протектора КФ-97 16,5/70-18 индекс нагрузки 149 индекс скорости A6 норма слойности 10 | НД Производителя | шт | 1 |
| 12 | Автошина КИ-111 240х508P | НД Производителя | шт | 7 |
| 13 | Автошина Д-1М И-305 11/70R22.5 ЯШЗ | НД Производителя | шт | 14 |
| 14 | Шина для грузовых автомобилей камерная радиальной конструкции с универсальным рисунком протектора КАМА-310 10,00R20 индекс нагрузки 146/143 индекс скорости K норма слойности 16 | НД Производителя | шт | 4 |
| 15 | Шина Бел-89 360/70 R24 | НД Производителя | шт | 1 |
| 16 | Шина для строительно-дорожной и подъемно-транспортной техники камерная диагональной конструкции с рисунком протектора повышенной проходимости 14,00-20 Я-307 индекс нагрузки 158 индекс скорости B норма слойности 16 | НД Производителя | шт | 2 |
| 17 | Шина автомобильная грузовая Ин-142 БМ 260х508R | НД Производителя | шт | 7 |
| 18 | Шина для сельскохозяйственной техники камерная диагональной конструкции с универсальным рисунком протетктора Я-324А 9,00-16 индекс нагрузки 123 индекс скорости A6 норма слойности 10 | НД Производителя | шт | 4 |
| 19 | Шина для сельскохозяйственной техники камерная диагональной конструкции с рисунком протектора повышенной проходимости В-105А 8,3-20 индекс нагрузки 102 индекс скорости A6 | НД Производителя | шт | 2 |